**MiniVision 2 - Manual do Utilizador**

Conteúdo

[Introdução 3](#_Toc97708808)

[Conteúdo da caixa 3](#_Toc97708809)

[Descrição do Produto 3](#_Toc97708810)

[Preparação 5](#_Toc97708811)

[Utilização básica: 8](#_Toc97708812)

[Ecrã inicial e Lista de aplicações 14](#_Toc97708813)

[Telemóvel 16](#_Toc97708814)

[Contactos 21](#_Toc97708815)

[Mensagens 25](#_Toc97708816)

[Gerir mensagens em modo de Conversa 26](#_Toc97708817)

[Gerir Mensagens em modo Cronológico 31](#_Toc97708818)

[Alarme 36](#_Toc97708819)

[Calendário 39](#_Toc97708820)

[Câmara 42](#_Toc97708821)

[Galeria 43](#_Toc97708822)

[Rádio FM 45](#_Toc97708823)

[Detector de luz 46](#_Toc97708824)

[Detector de Cor 47](#_Toc97708825)

[Identificador de notas 48](#_Toc97708826)

[Calculadora 49](#_Toc97708827)

[Gravador de voz 50](#_Toc97708828)

[Bloco de notas 52](#_Toc97708829)

[Lanterna 54](#_Toc97708830)

[Tempo 55](#_Toc97708831)

[Emergência 56](#_Toc97708832)

[Onde estou? 58](#_Toc97708833)

[Definições 59](#_Toc97708834)

[Características técnicas 68](#_Toc97708835)

[Em caso de problema 69](#_Toc97708836)

[Sobre este documento 72](#_Toc97708837)

[Aviso legal e garantia 72](#_Toc97708838)

[Índice - Teclas do painel de navegação 75](#_Toc97708839)

[Índice - Teclas de teclado alfanumérico: 76](#_Toc97708840)

[Índice - Atalhos de acessibilidade 77](#_Toc97708841)

[Índice - Atalhos da zona de edição 78](#_Toc97708842)

# Introdução

O MiniVision é um telemóvel especialmente concebido para pessoas com deficiências visuais, baixa visão e cegas. Com o seu teclado real, grande e tátil; a sua interface totalmente vocalizada e os seus comandos de voz, o MiniVision 2 é 100% acessível e fácil de utilizar.

A interface do utilizador e as funções deste telemóvel foram totalmente adaptadas para garantir uma aprendizagem e utilização fácil no quotidiano.

Este manual do utilizador foi concebido de forma a guiá-lo, passo a passo, na utilização das diferentes funções. Complementa o Guia de Iniciação Rápido e permite que tire máximo proveito do seu MiniVision 2.

# Conteúdo da caixa

O MiniVision 2 inclui:

* Uma bateria
* Um carregador de tomada 220/110 Volt AC- 5 Volt DC USB
* Cabo de carregamento micro-USB
* Auscultadores estéreo com microfone
* Base para carregamento
* Capa protetora

 O Guia de Iniciação Rápido, a lista dos acessórios, a configuração, ou a versão do produto poderá variar consoante o país.

A aparência e as características do produto estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Recomendamos apenas a utilização de acessórios aprovados pela KAPSYS. A utilização de acessórios não aprovados poderá levar a problemas de desempenho, assim como a anomalias não cobertas pela garantia.

# Descrição do Produto

**Painel frontal**

A tampa frontal do MiniVision é separada em duas partes distintas:

Na parte superior, um ecrã de 5,8cm permite visualizar os conteúdos do telemóvel. A luminosidade do ecrã, o tamanho do texto e o contraste podem ser alterados na secção «*Ecrã*» das definições do telemóvel.

Acima do ecrã encontra-se um altifalante que é utilizado durante as chamadas.

Na parte inferior do MiniVision 2, abaixo do ecrã, encontrará um teclado físico. Este teclado físico divide-se em duas partes:

**A primeira parte** engloba os painéis de navegação e de control que permitem a navegação no Sistema de menus, controlar o volume e executar certas ações.

Os painéis de navegação e de control são constituídos da seguinte maneira:

Um botão **OK** em formato de retângulo arredondado com uma superfície texturada, está situado no centro do painel. À volta do botão **OK,** em cada lada do botão há botões de navegação clicáveis que permitem executar uma ação. No resto do documento utilizaremos os termos: Teclas **Subir**, **Descer**, **Esquerda**, **Direita** para especificar o uso do botão de navegação. A parte central do botão em formato de retângulo, chamado **OK**, permite confirmar o elemento selecionado.

Descrição das ações do botão de navegação:

* **Subir**: seleciona o item anterior
* **Descer**: seleciona o item seguinte
* **Esquerda**: diminui o volume
* **Direita**: aumenta o volume
* **OK**: valida o item selecionado

Para mais informações, consulte a secção **« *Utilização básica* »**.

Informações adicionais: Pressionar longamente a tecla **OK** ativa o reconhecimento de voz do produto.

Isto permite-lhe de:

* Executar ações por voz a partir do ecrã inicial ou a partir da lista de aplicações (palavras-chaves)
* Ditar texto numa caixa de entrada

 O reconhecimento de voz requer uma ligação à internet ( Wi-Fi ou 3G / 4G via a sua operadora de telecomunicações - requer um cartão SIM e uma plano que inclua dados).

Para mais informações, consulte as secções « **Utilizar os comandos de voz** » e « **Escreva com o reconhecimento de voz** » deste manual.

À esquerda da secção de navegação encontram-se as teclas **Menu** e de **Chamar**, respectivamente uma acima da outra:

* A tecla **Menu**, com uma forma retangular e simbolizada por um quadrado, exibe opções adicionais relacionadas com a aplicação ou com o ecrã exibido no momento. Isto geralmente permite o acesso às definições da aplicação ou a aplicações adicionais, tais como: validar, enviar, cancelar, eliminar, editar, etc.
* A tecla de **Chamar**, representada por três pontos táteis verdes verticais, aceita uma chamada recebida ou acede directamente às características do telemóvel a partir de qualquer ecrã. Ao pressionar longamente, abre o histórico de telefonemas.

À direita do botão **OK** encontram-se as teclas **Retroceder** e **Desligar a chamada**, respectivamente uma acima da outra, e separados por uma barra horizontal:

* A tecla **Retroceder**, com forma retangular e representada por um triângulo, permite- lhe voltar ao ecrã anterior ou eliminar um caractere na caixa de edição.
* A tecla **Desligar a chamada**, representada por três pontos táteis vermelhos horizontais, desliga a chamada, rejeita a chamada, volta ao ecrã inicial ou permite-lhe sair do modo de repouso, através da sua pressão. Pressionar longamente esta tecla liga ou desliga o MiniVision 2.

**A segunda parte** do teclado físico é o teclado alfanumérico que permite-lhe inserir conteúdo no MiniVision 2. É composto por 12 teclas (4 filas com 3 teclas):

* 1a fila - teclas **1, 2, 3**
* 2a fila - teclas **4, 5, 6**
* 3a fila - teclas **7, 8, 9**
* 4a fila - teclas **asterisco, 0, cardinal**

Existe uma marca em relevo na tecla **5**.

A utilização do teclado alfanumérico é descrito no capítulo **« *Escrever com o teclado físico* ».**

**Face superior**

Na face superior do telemóvel, está disponível uma luz LED para a aplicação da lanterna.

**Face inferior**

Da esquerda para a direita, estão respectivamente a ficha jack 3,5 mm para ligar uns auriculares, o conector Micro USB para carregar o telemóvel e os terminais para a base de carregamento.

**Painel traseiro**

Da esquerda para a direita, estão respectivamente a câmera utilizada pelas aplicações “Câmera” / "Detector de cores” / “Detector de notas” / “Detector de luz”, o botão de emergência utilizado pela aplicação “SOS” e o altifalante.

A tampa traseira do MiniVision 2 é totalmente removível e proporciona acesso à bateria, ao cartão SIM e ao cartão micro SD.

# Preparação

**Inserir o cartão SIM**

O MiniVision 2 é apenas compatível com cartões SIM Nano (formato 4ff).

Para inserir o cartão SIM, vire o telemóvel ao contrário, encontre a ranhura na parte inferior esquerda do telemóvel e levante a tampa traseira. O conector SIM encontra-se por debaixo da bateria, na parte superior esquerda.

Insira o cartão SIM no compartimento situado à direita do conector SIM, o chip deverá ficar a apontar para baixo e o canto biselado na parte inferior direita. Empurre ligeiramente com a ponta do dedo o cartão SIM, e cuidadosamente deslize até à esquerda.

Informações adicionais: pode adicionar um cartão de memória no conector SD que se encontra no lado inferior direito debaixo da bateria, se pretender expandir a memória interna do MiniVision 2.

**Inserir a bateria**

Insira a bateria colocando, em primeiro lugar, a extremidade inferior no encaixe. A face inferior é identificável graças às cargas de contacto. De seguida, prenda a parte superior da bateria. A bateria encaixará no lugar somente se for inserida de maneira adequada. Não tente forçar a bateria no lugar. Por último, volte a colocar a tampa traseira do telemóvel e pressione firmemente.

**Carregar a bateria**

Se utilizar a bateria pela primeira vez, é recomendável que a carregue, no mínimo, por 4 horas.

Depois disto, a bateria pode ser recarregada de acordo com o seu uso.

A autonomia do MiniVision 2 depende do uso que lhe der. Quanto mais utilizar o dispositivo,

mais rapidamente a bateria descarrega. Poderá otimizar o uso da bateria ao ajustar certas definições, tais como a luminosidade do ecrã, tempo até o modo de repouso ou ao desligar o Bluetooth e o Wi-Fi. Para mais informações, consulte a secção « ***Definições*** ».

Para carregar a bateria, ligue o cabo USB entre o MiniVision 2 e o carregador de tomada fornecido com o produto. De seguida, ligue o carregador de tomada AC à tomada.

Informações adicionais: Também pode utilizar a base de carregamento para carregar a bateria. Ligue o cabo USB à base de carregamento. De seguida, basta meter o MiniVision 2 na base de carregamento para iniciar a carga. Note que a capa protetora não é compatível com a base de carregamento, remove-a quando utilizar a base.

**Ligar e Desligar o MiniVision 2**

Para ligar o seu MiniVision 2, pressione e mantenha o botão de **Desligar a chamada** que se encontra na parte inferior direita do painel de navegação. Quando o dispositivo vibrar, solte o botão. Se o telemóvel não iniciar, verifique se a bateria foi instalada corretamente e, se necessário, reinicie o processo de instalação da bateria.

Para desligar o dispositivo, pressione e mantenha o botão de **Desligar a chamada**. Para confirmar que o dispositivo foi desligado, pressione, de seguida, o botão **OK**. É possível sentir uma vibração leve antes do dispositivo se desligar totalmente.

**Modo de repouso**

Quando o ecrã inicial estiver ativo, pressionar o botão de **Desligar a chamada** fará com que o produto entre em modo de repouso.

Em modo de repouso, o ecrã está desligado e o teclado está desactivado, contudo as funções mantêm-se activas. Poderá, ainda assim, receber as suas chamadas e mensagens.

Para sair do modo de repouso pressione novamente o botão de **Desligar a chamada** para ativar o modo operacional e voltar ao ecrã inicial. O MiniVision 2 irá anunciar, de seguida, “Ecrã Inicial”.

Informações adicionais: O MiniVision 2 inclui uma funcionalidade chamada “fala Ao Acordar”. Esta funcionalidade permite-lhe anunciar informações pré-configuradas ao sair do modo de repouso (data atual, nível de bateria, chamadas não atendidas e mensagens não atendidas, …)

A utilização desta funcionalidade é descrita na secção **« *Vocalização* »** das definições do telemóvel.

**Desbloqueie o seu cartão SIM com o código PIN fornecido**

O seu cartão SIM é por vezes fornecido com um código de identificação de 4 dígitos chamado PIN. Este código bloqueia o seu SIM contra uma possível utilização fraudulenta.

No caso de estar a utilizar um cartão SIM com PIN, o código PIN do cartão SIM é solicitado sempre que ligar ou desligar o seu MiniVision 2. Para desbloquear o cartão SIM e aceder a todas as funcionalidades do seu MiniVision 2, introduza o seu código PIN com o teclado e confirme com o botão **OK**.

Assim que o código PIN for validado, o MiniVision 2 inicia no ecrã inicial.

Informações adicionais: se o código PIN continuar incorrecto após 3 tentativas, o cartão SIM será bloqueado e necessitará de introduzir o código PUK de 8 dígitos facultado pelo seu fornecedor de serviços para desbloquear o seu MiniVision 2.

Informações adicionais: poderá, ainda assim, ligar para o número de emergência (consulte a disponibilidade do seu fornecedor de serviços) diretamente a partir do ecrã de desbloqueio do PIN.

# Utilização básica:

**Introdução à interface do utilizador**

A interface do MiniVision 2 foi desenvolvida para garantir a facilidade de utilização:

* Todos os itens visíveis no ecrã do MiniVision 2 são organizados em formato de lista para proporcionar uma navegação simples e linear
* Cada informação é apresentada numa linha
* Textos longos que excedam a largura do ecrã deslizam, automaticamente, na horizontal
* O texto exibido no ecrã é, por predefinição, escrito a branco sobre um fundo preto
* Quando utiliza as teclas **Subir** e **Descer** para explorar o Sistema de menus do telemóvel, o item selecionado é exibido na cor invertida
* Cada item selecionado é vocalizado
* Ao abrir um ecrã novo, o MiniVision 2 seleciona o primeiro item da lista
* Ao regressar a um ecrã previamente aberto, o MiniVision 2 retorna ao último item selecionado
* Ao atingir o início ou o fim de uma lista, a vocalização do item selecionado é seguido de um bip
* De forma a tranquilizá-lo e para confirmar que foi efectuada uma acção, poderá ser exibida uma mensagem de confirmação ou informação no ecrã através de uma notificação no ecrã (esta mensagem também é vocalizada se a opção “leitor de ecrã” estiver activada). Para fechar esta mensagem, pressione qualquer botão e continue a utilizar o telemóvel.

**Percorra o sistema de menus do MiniVision 2**

Aqui estão os diferentes botões que permitem percorrer o Sistema de menus do MiniVision 2:

* A tecla **Subir** seleciona o item anterior da lista.
* A tecla **Descer** seleciona o item seguinte da lista.
* O botão **OK** confirma a sua escolha e valida o elemento selecionado. A validação de um elemento tem geralmente o efeito de apresentar um novo ecrã.
* A tecla **Retroceder** é utilizada para regressar um ecrã atrás (no caso de um erro, por exemplo).
* A tecla de **Menu** é utilizada para aceder às opções do ecrã exibido.
* A tecla de **Desligar a chamada** regressa ao ecrã inicial. Se já estiver no ecrã inicial, esta tecla irá pôr o telemóvel em modo de repouso.

Informações adicionais: pressionar longamente a tecla **Subir** seleciona o primeiro item da lista e pressionar longamente a tecla **Descer** seleciona o último item da lista.

A descrição de todas as funções das teclas é sumarizada na secção **« *Lista de Comandos – Teclas do painel de navegação* »**.

**Alterar o volume de áudio do MiniVision 2**

As teclas **Esquerda** e **Direita** abrem o painel de controle do volume de áudio do MiniVision 2. Pode gerir diferentes volumes:

* Volume geral – 15 níveis: volume da vocalização e do rádio FM
* Volume do alarme - 7 níveis: volume dos toques do alarme
* Volume do tom de toque - 7 níveis: volume dos tons de toque do telemóvel

Assim que o painel de controle do volume for aberto, utilize as teclas **Subir** e **Descer** para selecionar o volume que pretende alterar. O “Volume geral” está selecionado por

predefinição. De seguida, utilize a tecla **Esquerda** para diminuir o nível do volume selecionado ou a tecla **Direita** para aumentá-lo.

O ecrã de ajuste de volume fecha automaticamente após 5 segundos de inactividade.

Poderá fechar este ecrã a qualquer altura ao pressionar o botão **OK** ou a tecla **Retroceder**.

Informações adicionais: o volume de conversação é independente. É definido diretamente durante a chamada ao utilizar as teclas **Esquerda** ou **Direita**.

Informações adicionais: O nível 0 do volume do tom de toque corresponde ao modo

“Silencioso” (vibração e tom de toque desactivados). O MiniVision 2 também atalhos chaves específicos para silenciar / anular silenciar o tom de toque (para mais informações consulte o capítulo “Atalhos de acessibilidade”).

**Utilizar comandos de voz**

O reconhecimento de voz do MiniVision 2 permite-lhe iniciar certas ações através de palavras-chave predefinidas embutidas no produto.

Este serviço requer uma conexão à internet (Wi-Fi ou 3G / 4G via a sua operadora de telecomunicações - requer a inserção de um cartão SIM e um plano com dados). Se não estiver conectado a uma rede de dados ou se a taxa de dados é insuficiente, o serviço estará inoperante e o MiniVision 2 irá informá-lo com uma mensagem no ecrã de “Sem conexão de dados”.

Para utilizar comandos de voz, pressione longamente o botão **OK** a partir do ecrã inicial ou da lista de aplicações. Uma vez que tocou o bip, diga claramente uma das seguintes palavras-chave:

* « **Chamada** »seguido do nome do contacto: permite-lhe telefonar a um dos seus contactos da sua lista telefónica.

De seguida, o MiniVision 2 abre um novo ecrã com os diferentes contactos que correspondem à sua pesquisa.

Utilize **Subir** e **Descer** para percorrer a lista e pressione o botão **OK** para confirmar o contacto e começar a chamar. Para mais informações, consulte a secção **« *Telefone* »**.

* « **Enviar mensagem para** » seguido do nome do contacto: envia mensagem a um dos seus contactos da sua lista telefónica.

De seguida, o MiniVision 2 abre um novo ecrã com os diferentes contactos que correspondem à sua pesquisa.

Utilize **Subir** e **Descer** para percorrer a lista e pressione o botão **OK** para confirmar o contacto e ir para o ecrã de escrita de mensagem. De seguida introduza a sua mensagem no teclado, ou via o comando de voz e pressione o botão **OK** para confirmar o envio. Para mais informações, consulte a secção **« *Mensagens* »** .

* « **Criar nota** » seguido do conteúdo da nota (Não disponivel no MiniVions 2 Lite): permite-lhe abrir diretamente o ecrã de criação de uma nota com o texto ditado inserido na caixa de edição. Confirme a criação da nota pressionando o botão **OK**. De seguida, o MiniVision 2 redireciona-o para a aplicação Bloco de notas. Pode então utilizar o **Subir** e **Descer** para percorrer pelas diferentes notas armazenadas no seu produto. Para mais informações, consulte a secção « ».
* « **Novo contacto** »: abre diretamente a página de criação de contacto.

De seguida, utilize **Subir** e **Descer** para percorrer os campos (primeiro nome, último nome, número de telefone, tipo, nota, tom de toque) e pressione o botão **OK** para editar os campos. Para mais informações, consulte a secção « ***Contactos*** ».

* « **Novo alarme** »: permite-lhe abrir diretamente a página de criação de alarme.

De seguida, utilize **Subir** e **Descer** para percorrer pelos campos (ativação, hora, tom de toque, repetição) e pressione o botão **OK** para editar os campos. Para mais informações, consulte a secção « ***Relógio com alarme*** ».

* « **Novo evento** »: permite-lhe abrir diretamente a página de criação de eventos.

De seguida, utilize **Subir** e **Descer** para percorrer os campos (título, data, hora, frequência, lembrete e tom de toque) e pressione o botão **OK** para editar os campos. Para mais informações, consulte a secção «***Calendário***».

* « **Criar mensagem de voz** »: permite-lhe iniciar automaticamente a aplicação “Gravador de voz”, fale depois do bip, e pressione **OK** para parar a gravação. Para mais informações, consulte a secção « ***Gravador de voz*** ».
* « **Telefone** »: Abre a aplicação Telefone.
* « **Contactos** »: Abre a aplicação Contactos.
* « **SMS** »: Abre a aplicação Mensagens.
* « **Alarme** »: Abre a aplicação Relógio com alarme.
* « **Calendário** »: Abre a aplicação Calendário.
* « **Câmara** »: Abre a aplicação Câmara.
* « **Galeria** »: Abre a aplicação Galeria.
* « **Rádio FM** »: Abre a aplicação Rádio FM.
* « **Detector de luz** »: Abre a aplicação Detector de luz.
* « **Detector de cor** »: Abre a aplicação Detector de cor.
* « **Identificador de notas** »: Abre a aplicação Identificador de notas.
* « **Calculadora** »: Abre a aplicação Calculadora.
* « **Gravador de voz** »: Abre a aplicação Gravador de voz.
* « **Nota** »: Abre a aplicação Bloco de notas.
* « **Lanterna** »: Abre a aplicação Lanterna.
* « **Tempo** »: Abre a aplicação Tempo.
* « **Emergência** »: Abre a aplicação Emergência.
* « **Onde estou** »: Fornece a localização do telefone / utilizador (morada da rua).
* « **Defenições** »: Abre a aplicação Definições.
* « **Comando de voz** »: Ouça a lista de palavras-chave disponíveis.

Aqui estão algumas recomendações para utilizar os comandos de voz:

* Espere pelo fim do bip antes de utilizar uma das palavras-chave predefinidas.
* Um ambiente calmo melhorará o resultado do reconhecimento de voz.
* Para **Telefonar a um contacto** e **Enviar uma mensagem** a um contacto, a ordem em que ditar o nome e / ou o primeiro nome não interessa.

**Escrever com o teclado físico**

Quando o MiniVision 2 anuncia “Caixa de Edição”, isto significa que poderá introduzir dados

alfanuméricos. O teclado alfanumérico (teclas **1** a **Cardinal**) é utilizado para inserir texto

ou números.

Cada tecla no teclado oferece acesso a vários caracteres.

Pressionar a mesma tecla sucessivamente e rapidamente irá percorrer os caracteres.

* A tecla **1** é utilizada para introduzir caracteres de pontuação ou caracteres especiais (@, &, +, parêntesis, etc.)
* As teclas **2** a **9** são utilizadas para inserir caracteres alfanuméricos. Por exemplo, a tecla **2** percorre os seguintes caracteres: a, b, c, 2, A, B, C, a, b,c, etc.
* A tecla **0** é utilizada para inserir um espaço ou o caractere “+”.
* A tecla **Asterisco** alterna o teclado em modo “Normal”, “Maiúsculas” ou “Numérico”.
* A tecla **Cardinal** abre o ecrã de seleção de símbolos, pontuação e caracteres especiais. De seguida, utilize as teclas **Subir** ou **Descer** para selecionar o caractere pretendido da lista e confirme com o botão **OK**. Pressione **Cardinal** uma segunda vez para abrir o ecrã de seleção de emojis. Utilize as teclas **Subir** ou **Descer** para navegar através da lista de emojis disponíveis e valide com o botão **OK** para o inserir na caixa de edição.

A lista complete de atribuições de teclas do teclado está disponível na secção **« *Lista de***

***Comandos – Teclas do painel de navegação* »**.

Uma vez que introduziu o texto, pode utilizar:

* a tecla **Subir** para repetir todo o texto introduzido, a posição do cursor no texto, o modo de navegação atual e o estado das maiúsculas/minúsculas.
* a tecla **Descer** para definir o modo de navegação (Caractere ou Palavra)
* as teclas **Esquerda** ou **Direita** para mover o cursor para o texto (por palavra ou caractere dependendo do modo de navegação selecionado)
* o botão **OK** para confirmar a sua entrada.

Informações adicionais: Pressionar longamente as teclas **0** a **9** numa caixa de edição permite-lhe inserir o número diretamente, sem ter de percorrer as letras. Exemplo: para digitar “2” na caixa de edição, poderá pressionar 4 vezes a tecla **2** (a, b, c, 2) ou pressionar longamente a tecla **2**.

**Escrever com reconhecimento de voz**

Além dos comandos de voz, a característica de reconhecimento de voz do MiniVision 2 permite-lhe escrever um texto na caixa de edição com a sua voz.

Este serviço requer uma ligação à Internet (Wi-Fi ou 3G / 4G via a sua operadora de telecomunicações). Se não estiver ligado a uma rede de dados ou se a velocidade for insatisfatória, o serviço ficará indisponível e o MiniVision 2 irá informá-lo com uma mensagem “Sem ligação de dados” no ecrã.

Para escrever com o reconhecimento de voz, pressione e mantenha a tecla **OK** numa caixa de edição até ouvir um bip. Assim que ouvir o bip, profira claramente o texto. O reconhecimento de voz pára assim que parar de falar (ou se efectuar uma pausa longa). Após alguns segundos, o texto detectado será inserido na caixa de edição e vocalizado. Se desejar fazer correções, poderá também editar o texto com o teclado físico, conforme referido anteriormente.

Algumas recomendações para utilizar o reconhecimento por voz para escrever texto:

* Aguarde até ao final do bip para começar a ditar o seu texto.
* Um ambiente calmo melhorará o resultado do reconhecimento por voz.
* Poderá utilizar o reconhecimento por voz dentro da caixa de edição com a frequência que desejar e este irá concatenar os textos resultantes.
* Poderá adicionar pontuação à voz (“,” “?” “!” etc.): para o efetuar, terá de pronunciar vocalmente a pontuação pretendida. Exemplo: “Queres comer Domingo em casa ponto de interrogação”.
* O reconhecimento por voz utiliza o contexto da frase. Consequentemente, será mais relevante para frases longas do que para pequenos grupos de palavras.

**Eliminar um texto**

Na caixa de edição, pressionar a tecla **Atrás** irá eliminar o último caractere introduzido. Para eliminar todo o texto introduzido, pressione e mantenha a tecla **Atrás**.

**Modificar um texto**

Na caixa de edição, poderá utilizar as teclas **Esquerda** ou **Direita** para mover o cursor e eliminar ou adicionar um caractere, uma palavra ou frase.

A tecla **Descer** permite-lhe definir o modo de navegação, pode selecionar Caractere ou Palavra.

A tecla **Esquerda** move o cursor para a esquerda na caixa de edição. A tecla **Direita** move o cursor para a direita na caixa de edição.

Pressionar longamente as teclas **Esquerda** ou **Direita** move respectivamente o cursor para o início ou fim do texto.

Informações adicionais: Não é possível alterar o volume de áudio do MiniVision 2 ao editar texto, dado que as teclas **Esquerda** e **Direita** estão atribuídas ao movimento do cursor.

**Menu da Caixa de Edição**

Quando uma caixa de edição for exibida no ecrã, poderá pressionar Menu para aceder às seguintes opções:

* Guardar: guarda as alterações efectuadas na caixa de edição
* Fechar: cancela as alterações efectuadas na caixa de edição
* Eliminar tudo: elimina todo o texto da caixa de edição
* Copiar tudo: copia todo o texto da caixa de edição para a área de transferência
* Cortar tudo: copia e, de seguida, apaga todo o texto da caixa de edição e copiá-lo para a área de transferência
* Colar tudo: inserir o conteúdo da área de transferência para a caixa de edição

**Atalhos da Caixa de Edição**

Quando uma caixa de edição for exibida no ecrã, poderá utilizar atalhos do teclado para mover o cursor, para selecionar, copiar, cortar ou colar um texto.

Para realizar esta ação, pressione simultaneamente a tecla **Asterisco** juntamente com outra tecla do teclado físico para executar acções específicas. Aqui está a lista das acções disponíveis:

* Pressionar e manter a tecla **Asterisco** e pressionar a tecla **Esquerda**: seleciona o caractere à esquerda do cursor. (Pode ser utilizado várias vezes para selecionar parte de um texto, por exemplo para selecionar uma palavra ou frase inteira)
* Pressionar e manter a tecla **Asterisco** e pressionar a tecla **Direita**: seleciona o caractere à direita do cursor. (Pode ser utilizado várias vezes para selecionar parte de um texto, por exemplo para selecionar uma palavra ou frase inteira).
* Pressionar e manter a tecla **Asterisco** e pressionar a tecla **0**: seleciona todo o texto da caixa de edição.
* Pressionar e manter a tecla **Asterisco** e pressionar a tecla **3**: corta o texto selecionado para a área de transferência.
* Pressionar e manter a tecla **Asterisco** e pressionar a tecla **6**: copia o texto selecionado e guarda-o na área de transferência.
* Pressionar e manter a tecla **Asterisco** e pressionar a tecla **9**: cola um texto da área de transferência.

**Atalhos da acessibilidade**

Estes atalhos do teclado permitem-lhe abrir menus de acessibilidade, tal como gerir a velocidade da síntese de voz, repetir ou soletrar o último elemento pronunciado. O MiniVision 2 suporta atalhos de acessibilidade ao utilizar um teclado que funciona em todos os ecrãs.

Para utilizar um atalho de acessibilidade, pressione simultaneamente a tecla **Cardinal** juntamente com outra tecla do teclado físico. Aqui está a lista dos atalhos disponíveis:

* Pressionar e manter a tecla **Cardinal** e pressionar a tecla **0**: abre as definições do telemóvel.
* Pressionar e manter a tecla **Cardinal** e pressionar a tecla **1**: obtém o estado do telemóvel (hora, nível da bateria, estado do Wi-Fi, estado do Bluetooth, estado da rede).
* Pressionar e manter a tecla **Cardinal** e pressionar a tecla **2**: pronuncia todos os elementos da lista, um a um, a partir do topo da página.
* Pressionar e manter a tecla **Cardinal** e pressionar a tecla **4**: diminui a velocidade da síntese de voz.
* Pressionar e manter a tecla **Cardinal** e pressionar a tecla **5**: aumenta a velocidade da síntese de voz.
* Pressionar e manter a tecla **Cardinal** e pressionar a tecla **7**: repete o último elemento vocalizado.
* Pressionar e manter a tecla **Cardinal** e pressionar a tecla **8**: soletra o último elemento vocalizado (caractere a caractere).
* Pressionar e manter a tecla **Cardinal** e pressionar a tecla **Esquerda**: Definir o perfil de tom de toque para Silêncio (Volume mínimo do tom de toque 1/7).
* Pressionar e manter a tecla **Cardinal** e pressionar a tecla **Direita**: Definir o perfil de tom de toque para Exterior (Volume máximo do tom de toque 7/7).

# Ecrã inicial e Lista de aplicações

**Ecrã inicial**

O ecrã inicial é o ecrã principal do MiniVision 2. Este ecrã permite-lhe aceder rapidamente à hora, ao número de mensagens não lidas e ao número de chamadas perdidas no seu telemóvel.

Pressionar a tecla de **Desligar a chamada** faz com que regresse ao ecrã inicial enquanto o telemóvel está ligado. Pode voltar para o ecrã inicial em qualquer altura e a partir de qualquer sítio. Isto é particularmente útil se estiver perdido nos menus do telemóvel.

Informações adicionais: Quando o ecrã inicial for exibido, poderá marcar um número ou utilizar a “**Marcação Rápida**” Esta funcionalidade que está descrita na secção « ***Teclado*** » das definições do MiniVision 2, permite-lhe iniciar uma aplicação ou telefonar rapidamente para um contacto pressionando e mantendo uma das teclas do teclado.

Para aceder à lista de aplicações, pressione uma das seguintes três teclas: **Subir**, **Descer** ou **OK**.

**Lista de aplicações**

Quando sair do ecrã inicial, conforme descrito anteriormente, irá ver a lista de aplicações,

isto é, a lista das características do telemóvel. O MiniVision 2 possui 19 aplicações:

* ***Telefone***
* ***Contactos***
* ***Mensagens***
* ***Relógio com alarme***
* ***Calendário***
* ***Câmara***
* ***Galeria***
* ***Rádio FM***
* ***Detector de luz***
* ***Detector de cor***
* ***Identificador de notas***
* ***Calculadora***
* ***Gravador de voz***
* ***Bloco de notas***
* ***Lanterna***
* ***Tempo***
* ***Emergência***
* ***Onde estou?***
* ***Definições***

Cada aplicação é explicada detalhadamente nas seguintes secções.

Para abrir uma aplicação, utilize as teclas **Subir** ou **Descer** para selecionar a aplicação e pressione a tecla **OK** para confirmar. Para sair de uma aplicação, pressione a tecla **Retroceder**. Poderá ser necessário utilizar a tecla **Retroceder** mais do que uma vez se tiver aberto vários ecrãs da mesma aplicação.

Poderá, de igual modo, sair de uma aplicação sem guardar as alterações actuais ao regressar ao ecrã inicial, pressionando a tecla de **Desligar a chamada**.

Informações adicionais: A lista de aplicações instaladas por predefinição no MiniVision 2 poderá variar consoante o país, fornecedor de serviços e configuração do produto.

# Telemóvel

A aplicação do Telemóvel permite-lhe efectuar chamadas, ver o seu correio de voz e histórico de chamadas. Poderá aceder à aplicação Telemóvel a qualquer altura ao pressionar a tecla de Chamada.

**Atender uma chamada recebida**

Quando o telemóvel tocar, pressione a tecla **Atender chamada** para atender a chamada recebida. A tecla de **Atender chamada** localiza-se na extremidade esquerda do painel de navegação, abaixo da tecla de **Menu**. É simbolizada através de três pontos verdes táteis verticais.

Por predefinição, a definição “Atender chamada com as teclas 0-9” está ativa, o que permite-lhe aceitar uma chamada recebida ao pressionar qualquer tecla alfanumérica do teclado físico. Para mais informações, consulte a secção **« *Teclado* »** das definições do MiniVision 2.

Informações adicionais: Quando o telemóvel tocar, poderá silenciar o telemóvel e ouvir o

Identificador de chamadas ao pressionar a tecla **Esquerda** ou **Direita**. Para repetir o Identificador de chamadas, pressione a tecla **Subir** ou **Descer**.

**Desligar a chamada**

Para parar uma chamada, pressione a tecla **Desligar a chamada**, posicionada à direita do

painel de navegação, abaixo da tecla **Retroceder**. É simbolizada através de três pontos vermelhos horizontais.

**Rejeitar uma chamada recebida**

Para rejeitar uma chamada recebida, pressione a tecla **Desligar a chamada**.

**Fazer uma chamada**

A partir do Ecrã inicial, utilize as teclas **Subir** ou **Descer** para selecionar uma das seguintes quatro opções:

* **Ligar para contacto:** permite selecionar um contacto da sua lista de contactos. Utilize as teclas **Subir** ou **Descer** para selecionar um contacto da lista e inicie a chamada ao pressionar o botão **OK**.

Informações adicionais: assim como nas aplicações Contactos e Mensagens, poderá utilizar o teclado alfanumérico para encontrar o seu contacto. A lista de nomes é, de seguida, filtrada à medida que digita. O filtro é aplicado no início do Nome e do Apelido. Poderá, a qualquer altura, explorar a lista de contactos filtrados utilizando as teclas **Subir** ou **Descer**. Para eliminar um caractere do filtro, pressione a tecla **Retroceder**. Quando encontrar o contacto, pressione o botão **OK** para iniciar a chamada.

* **Marcar:** permite introduzir um número de telemóvel dígito a dígito. Quando aparecer uma caixa de edição, digite o número utilizando o teclado numérico, de seguida confirme a entrada e inicie a chamada pressionando o botão **OK** ou a tecla **Atender chamada**.

Informações adicionais: Poderá, de igual modo, marcar um número de telemóvel a partir do ecrã inicial ou da página principal da aplicação Telemóvel. Para o efectuar, pressione as teclas no teclado alfanumérico para marcar o seu número dígito a dígito, de seguida confirme a sua entrada e inicie a chamada ao pressionar o botão **OK** ou a tecla **Atender chamada**.

* **Histórico de chamadas:** permite-lhe voltar a ligar a um contacto ou número de telemóvel de chamadas anteriores. Utilize as teclas **Subir** ou **Descer** para selecionar o número ao qual deseja voltar a ligar e pressione o botão **OK** para abrir o ecrã de opções. Utilize novamente as teclas **Subir** ou **Descer** para selecionar “Chamar” e confirme com o botão **OK**.
* **Correio de voz:** permite-lhe ligar ao seu correio de voz para ouvir as suas mensagens.

**Opções durante a chamada**

Durante a conversação, poderá pressionar a tecla **Menu** para aceder às seguintes opções:

* **Ativar alta-voz:** liga o áudio de conversação em modo alta-voz no MiniVision 2 (modo mãos-livres). Para remover o modo mãos-livres, pressione novamente **Menu**, selecione "Desativar alta-voz" e confirme com o botão **OK**.

Informações adicionais: Pressionar a tecla **Chamar** também lhe permite ativar e desativar o modo altifalante.

* **Silenciar:** silencia o microfone do MiniVision 2, de forma a que o interlocutor não consiga ouví-lo.
* **Adicionar chamada:** põe em espera o seu correspondente e faz uma chamada a um segundo contacto. Utilize as teclas **Subir** ou **Descer** para selecionar o segundo contacto da lista e, de seguida, pressione o botão **OK** para iniciar a nova chamada.

Para alterar o correspondente durante uma chamada dupla, pressione **Menu** e, de seguida, as teclas **Subir** ou **Descer** para selecionar “Trocar chamadas” e confirme com o botão **OK**.

Informações adicionais: Durante uma chamada dupla, a tecla **Desligar a chamada** termina a chamada atual e passa para a chamada em espera.

Para pôr chamadas em modo de conferência, pressione **Menu** e, de seguida, utilize as teclas **Subir** ou **Descer** para selecionar “Conferência” e confirme com o botão **OK**.

Informações adicionais: Durante uma chamada de grupo, a tecla **Desligar a chamada** termina as duas chamadas.

**Histórico de chamadas**

O histórico de chamadas permite verificar as chamadas efectuadas, recebidas e perdidas

do/para o MiniVision 2. O número de chamadas perdidas é indicado no ecrã inicial, assim como na lista de aplicações quando seleciona “Telemóvel”. A opção “Fala Ao Acordar” também lhe permite anunciar o número de chamadas perdidas recebidas quando sai do modo de repouso. Para mais informações, consulte a secção **« *Vocalização* »** das definições do MiniVision 2.

Informações adicionais: As notificações de chamadas perdidas desaparecem assim que verificar o histórico de chamadas.

A partir do ecrã principal da aplicação Telemóvel, utilize as teclas **Subir** ou **Descer** para selecionar “Histórico de chamadas” e confirme com o botão **OK**.

Também é possível aceder ao histórico de chamadas diretamente a partir do ecrã inicial pressionando longamente a tecla **Chamar**.

As chamadas efetuadas, recebidas e perdidas são apresentadas da mais recente à mais antiga. Utilize novamente as teclas **Subir** ou **Descer** para selecionar um contacto ou um número de chamada da lista e pressione o botão **OK** para aceder às seguintes opções:

* **Chamar:** para devolver a chamada do contacto ou número selecionado.
* **Enviar mensagem de texto:** para enviar uma mensagem de texto ao contacto ou número selecionado.
* **Detalhes:** permite verificar os detalhes da chamada. Estão disponíveis as seguintes opções:
	+ **Nome:** permite ver o nome do contacto que lhe ligou ou para o qual ligou (disponível apenas se o número de telemóvel estiver guardado nos seus contactos).
	+ **Data:** permite ver a data da chamada.
	+ **Duração:** permite ver a duração da chamada.
	+ **Estado:** permite ver o tipo de chamada (chamada efectuada, chamada recebida, chamada perdida).
	+ **Número de telemóvel:** permite ver o número de telemóvel do contacto.
* **Eliminar:** remove a chamada do histórico.
* **Criar contacto:** permite criar um contacto a partir de um número desconhecido no histórico. Um novo ecrã de criação de contacto é exibido com o campo “Número de telemóvel” pré-preenchido. Siga o procedimento **« *Criar contacto* »** para finalizar a criação do novo contacto.

Informações adicionais: Para eliminar todos os números do histórico de chamadas, pressione a tecla **Menu**, a partir de “Histórico de chamadas” e, de seguida, utilize as teclas **Subir** ou **Descer** para selecionar “Eliminar tudo” e confirme com o botão **OK**. Irá aparecer um ecrã de confirmação de eliminação. Selecione “Sim” com as teclas **Subir** ou **Descer** e pressione o botão **OK** para confirmar a eliminação de todo o histórico.

Informações adicionais: se quiser exibir somente as chamadas perdidas, pressione a tecla **Menu** e marque a opção “Mostrar somente chamadas perdidas”.

**Definições**

A partir do ecrã principal da aplicação Telemóvel, pressione **Menu** para aceder às opções da aplicação Telemóvel e, de seguida, utilize as teclas **Subir** ou **Descer** para selecionar “Definições” e confirme com o botão **OK**. Estão disponíveis as seguintes definições:

* **Vibrar**: permite reproduzir uma vibração quando o telemóvel toca durante uma chamada recebida. Por predefinição, esta opção está desativada. Pressione o botão **OK** para a activar.
* **Tom de toque do telemóvel**: permite definir o tom de toque geral do telemóvel. Pressione **OK** para alterar o tom de toque. Utilize as teclas **Subir** ou **Descer** da lista para selecionar o seu tom de toque: este será reproduzido automaticamente durante alguns segundos. Pressione o botão **OK** para confirmar a sua escolha e regresse ao ecrã das definições.
* **Número do correio de voz:** permite definir o número de telemóvel do seu correio de voz. Pressione **OK** para entrar na caixa de edição e introduza o número. Pressione novamente o botão **OK** para guardar. Poderá, de seguida, no ecrã inicial, fazer uma chamada para a sua caixa de correio de voz pressionando a tecla 1.
* **Reencaminhamento de chamadas:** permite definir um reencaminhamento

automático de chamadas. Por predefinição, o reencaminhamento de chamadas está

desactivado. Pressione o botão **OK** para aceder às diferentes opções:

* + **Reencaminhar sempre**: permite o reencaminhamento de chamadas para outro número. Pressione o botão **OK** para aceder a esta configuração. Estão disponíveis duas opções:
		- **Estado**: permite verificar o estado do reencaminhamento de chamadas ( Activar / Desactivar ).
		- **Reencaminhar para um número**: define o número para o qual as chamadas são reencaminhadas. Pressione **OK** para aceder à caixa de edição e introduzir o número. Pressione novamente o botão **OK** para guardar o número.
	+ **Reencaminhar quando ocupado**: permite reencaminhar chamadas para outro número quando já estiver em chamada. Pressione o botão **OK** para aceder a esta configuração. Estão disponíveis duas opções:
		- **Estado**: permite verificar o estado do reencaminhamento de chamadas ( Activar / Desactivar ).
		- **Reencaminhar para um número**: define o número para o qual as chamadas são reencaminhadas. Pressione **OK** para aceder à caixa de edição e introduzir o número. Pressione novamente o botão **OK** para guardar o número.
	+ **Reencaminhar quando não atendido**: permite reencaminhar chamadas para outro número quando não atender uma chamada. Pressione o botão **OK** para aceder a esta configuração. Estão disponíveis duas opções:
		- **Estado**: permite verificar o estado do reencaminhamento de chamadas ( Activar / Desactivar ).
		- **Reencaminhar para um número**: define o número para o qual as chamadas são reencaminhadas. Pressione **OK** para aceder à caixa de edição e introduzir o número. Pressione novamente o botão **OK** para guardar o número.
	+ **Reencaminhar quando fora de rede**: permite reencaminhar chamadas para outro número quando o seu telemóvel estiver inacessível. Pressione o botão **OK** para aceder a esta configuração. Estão disponíveis duas opções:
		- **Estado**: permite verificar o estado do reencaminhamento de chamadas (Activar/Desactivar).
		- **Reencaminhar para um número**: define o número para o qual as chamadas são reencaminhadas. Pressione **OK** para aceder à caixa de edição e introduzir o número. Pressione novamente o botão **OK** para guardar o número.

**Definições adicionais:**

* **Identificador de chamadas**: permite transmitir o seu número de telemóvel quando faz uma chamada. Estão disponíveis três opções: “Usar Predefinição da rede”, “Ocultar número”, “Mostrar número”. Por predefinição, a opção “Usar Predefinição de rede” está ativada. Pressione o botão **OK** para editar. De seguida, utilize as teclas **Subir** ou **Descer** para selecionar outra opção e confirme a sua escolha com o botão **OK**.
* **Chamada em espera**: permite reproduzir um sinal sonoro enquanto já se encontra em chamada e é recebida uma segunda chamada. Por predefinição, esta opção está ativada. Pressione o botão **OK** para a desactivar.

# Contactos

A aplicação Contactos funciona tal como uma lista de contactos, na qual todos os seus contactos estão agrupados. O ecrã principal permite visualizar todos os contactos guardados no MiniVision 2. Os contactos são organizados por ordem alfabética. Cada contacto criado apresenta o seguinte formato: nome do contacto, apelido do contacto, número de telemóvel, tipo.

**Importar contactos**

Para evitar problemas de compatibilidade, por predefinição nenhum contacto é exibido no MiniVision 2. Poderá, se desejar, importar os contactos a partir do cartão SIM ou de um ficheiro VCF.

Para realizar esta acção, pressione **Menu** a partir do ecrã principal da aplicação Contactos para abrir as opções do ecrã. Utilize as teclas **Subir** ou **Descer** para selecionar “Importar” e confirme com o botão **OK**. Irá aparecer um ecrã com as seguintes duas opções:

* **Importar a partir do cartão SIM**: permite copiar todos os contactos do cartão SIM para a memória interna do MiniVision 2. Irá aparecer um ecrã de confirmação de importação. Selecione “Sim” e valide com o botão **OK** para confirmar a importação de contactos a partir do cartão SIM.
* **Importar a partir de um ficheiro VCF**: copia todos os contactos incluídos num ficheiro VCF para a memória interna do MiniVision 2. Um ficheiro VCF (ou Vcard) é um formato de ficheiro padrão utilizado para guardar informações de contactos. É possível guardar listas de contactos em formato VCF a partir da maioria de programas de gestão de contactos instalados num computador ou telemóvel. Para utilizar esta função, terá, em primeiro lugar, de copiar o ficheiro VCF que contém os contactos para um cartão micro SD ou para a memória interna do MiniVision 2. Para realizar esta acção, ligue o MiniVision 2 ao seu computador através do cabo USB. O MiniVision 2 é detectado como um espaço de armazenamento externo. Abra a pasta “MiniVision 2” e, de seguida, “Memória de Armazenamento Interna” para aceder à memória do telemóvel. Copie o seu ficheiro VCF para a raiz desta pasta. Uma vez copiado o ficheiro para a memória interna do MiniVision 2, pressione o botão **OK** para confirmar a importação a partir de um ficheiro VCF. Irá aparecer um ecrã de seleção de ficheiro. Selecione o nome do seu ficheiro VCF com as teclas **Subir** ou **Descer** e valide com o botão **OK** para confirmar a importação a partir deste ficheiro. Irá aparecer um ecrã de confirmação de importação. Selecione “Sim” e valide com o botão **OK** para confirmar a importação de contactos.

Informações adicionais: Durante o processo de importação, um ecrã irá informá-lo, em percentagem, do avanço de importação. Uma vez concluído o processo de importação, o MiniVision 2 irá informá-lo sobre o número de contactos importados.

Informações adicionais: O MiniVision 2 suporta somente um número de telemóvel por contacto. Os contactos importados que contenham vários números de telemóvel serão duplicados somente com um número e distinguidos através do tipo de número (Telemóvel, Trabalho, Casa, Outros).

**Criar contacto**

A partir do ecrã principal da aplicação Contactos, pressione **Menu**, selecione “Novo contacto” com as teclas **Subir** ou **Descer** e confirme com o botão **OK**.

Irá aparecer um ecrã de criação de contacto com os seguintes campos a serem preenchidos:

* **Nome:** permite preencher o nome do contacto. Pressione **OK** para aceder à caixa de edição e introduzir o texto. Pressione novamente o botão **OK** para guardar o nome e regressar ao ecrã de criação de contacto.
* **Apelido:** permite preencher o apelido do contacto. Pressione **OK** para aceder à caixa de edição e introduzir o texto. Pressione novamente o botão **OK** para guardar o apelido e regressar ao ecrã de criação de contacto.
* **Número:** permite preencher o número de telemóvel do contacto. Pressione **OK** para aceder à caixa de edição e introduzir o número. Pressione novamente o botão **OK** para guardar o número de telemóvel e regressar ao ecrã de criação de contacto.

Informações adicionais: O MiniVision 2 suporta somente um número de telemóvel por

contacto. Se o seu contacto contiver dois números de telemóvel, terá de criar um segundo

contacto ao preencher o mesmo “Nome” e “Apelido” e, de seguida, alterar apenas os

campos “Número” e “Tipo”.

* **Tipo:** permite preencher o tipo de número de telemóvel do contacto. Estão disponíveis quatro tipos: “Telemóvel”, “Trabalho”, “Casa”, “Outros”. Por predefinição, “Telemóvel” está selecionado. Pressione o botão **OK** para modificar e, de seguida, utilize as teclas **Subir** ou **Descer** para selecionar outro tipo e confirme a sua escolha com o botão **OK**.
* **Nota:** acrescenta uma nota ao contacto. Pressione o botão **OK** para aceder à caixa de edição e introduzir o texto. Pressione novamente o botão **OK** para guardar a nota e regressar ao ecrã de criação de contacto.
* **Tom de toque:** permite definir um tom de toque personalizado para o contacto. Pressione o botão **OK** para alterar o tom de toque. Utilize as teclas **Subir** ou **Descer** da lista para selecionar o seu tom de toque: o tom de toque selecionado será reproduzido automaticamente. Confirme a sua escolha com o botão **OK**. O tom de toque é guardado e o ecrã de criação de contacto é exibido novamente.

Informações adicionais: Poderá adicionar os seus próprios tons de toque ao MiniVision 2. Para realizar esta acção, ligue o MiniVision 2 ao seu computador através do cabo USB. O MiniVision 2 é detectado como um espaço de armazenamento externo. Abra a pasta “MiniVision 2” e, de seguida, “Memória de Armazenamento Interna” para aceder à memória do telemóvel. Copie os seus tons de toque em formato MP3 para a pasta “Tons de toque”. Os tons de toque estarão disponíveis na lista de tons de toque e serão identificados através do título do ficheiro MP3.

Uma vez preenchidos os diferentes campos do contacto, pressione a tecla **Menu** para abrir as opções do ecrã. De seguida, utilize as teclas **Subir** ou **Descer** para selecionar “Guardar” e confirme com o botão **OK**.

Informações adicionais: Pressionar a tecla **Retroceder** guarda, de igual modo, o contacto se for preenchido pelo menos um dos campos acima.

Informações adicionais: Todos os contactos são guardados na memória interna do telemóvel, não é possível guardá-los no cartão SIM.

**Modificar contacto**

A partir do ecrã principal da aplicação Contactos, utilize as teclas **Subir** ou **Descer** para selecionar o contacto que pretende editar e confirme com o botão **OK**.

O contacto é aberto em modo de edição, de seguida, utilize as teclas **Subir** ou **Descer** para selecionar o campo que pretende alterar a partir dos seguintes: “Nome”, “Apelido”, “Número”, “Tipo”, “Nota”, “Tom de toque”.

Depois,siga o mesmo procedimento que utilizou para **« *Criar contacto* »**.

Após editar, pressione **Menu** para abrir as opções de ecrã. De seguida, utilize as teclas **Subir** ou **Descer** para selecionar “Guardar” e confirme com o botão **OK**.

Informações adicionais: Pressionar a tecla **Retroceder** permite, de igual modo, guardar o contacto se for modificado pelo menos um dos campos.

Para cancelar alterações efectuadas a um contacto, pressione **Menu** para abrir as opções de ecrã e utilize as teclas **Subir** ou **Descer** para selecionar “Cancelar”. Confirme o cancelamento com o botão **OK**.

**Eliminar contacto**

A partir do ecrã principal da aplicação Contactos, utilize as teclas **Subir** ou **Descer** para selecionar o contacto que pretende eliminar e confirme com o botão **OK**. O contacto é aberto em modo de edição. Pressione **Menu** para abrir as opções de ecrã, de seguida utilize as teclas **Subir** ou **Descer** para selecionar “Eliminar” e confirme com o botão **OK**. Irá aparecer um ecrã de confirmação de eliminação. Selecione “Sim” e confirme a eliminação com o botão **OK**. Caso contrário, selecione “Não” e confirme com o botão **OK** para cancelar a eliminação.

**Eliminar todos os contactos**

Para eliminar todos os contactos, pressione **Menu** a partir do ecrã principal da aplicação Contactos, de seguida selecione “Eliminar tudo” com as teclas **Subir** ou **Descer** e confirme com o botão **OK**. Irá aparecer um ecrã de confirmação de eliminação. Selecione “Sim” e valide com o botão **OK** para confirmar a eliminação de todos os contactos. Caso contrário, selecione “Não” e confirme com o botão **OK** para cancelar a eliminação.

**Procurar contacto**

A partir do ecrã principal da aplicação Contactos, utilize o teclado alfanumérico para digitar o nome do contacto. A lista de nomes é filtrada à medida que o texto é digitado. O filtro é no início do Nome e do Apelido. Poderá, a qualquer altura, navegar pela lista de contactos filtrados ao utilizar as teclas **Subir** ou **Descer**.

Para eliminar um caractere, pressione a tecla **Retroceder**.

Quando encontrar o contacto, pressione o botão **OK** para visualizar os detalhes do contacto.

**Ligar para um contacto**

Para ligar a um contacto, é recomendável a utilização da aplicação « Telemóvel ». Contudo, poderá ligar a um contacto a partir dos Contactos.

A partir do ecrã principal da aplicação Contactos, utilize as teclas **Subir** ou **Descer** para selecionar o contacto ao qual pretende ligar e confirme com o botão **OK**. A página de contactos é aberta em modo de edição. Pressione **Menu** para abrir as opções de ecrã, de seguida utilize as teclas **Subir** ou **Descer** para selecionar “Chamar” e confirme com o botão **OK** para iniciar a chamada. Utilize a tecla **Desligar a chamada** para terminar a chamada e regressar à aplicação “Contactos”.

**Enviar mensagem a contacto**

Para enviar uma mensagem a um contacto, recomenda-se o uso da aplicação **« *Mensagens* »**.

Contudo, poderá enviar uma mensagem a um contacto através da aplicação “Contactos”.

A partir do ecrã principal da aplicação Contactos, utilize as teclas **Subir** ou **Descer** para selecionar o contacto para o qual pretende enviar uma mensagem e confirme com o botão **OK**. O contacto é aberto em modo de edição.

Pressione **Menu** para abrir as opções de ecrã, de seguida utilize as teclas **Subir** ou **Descer** para selecionar “Enviar mensagem de texto” e confirme com o botão **OK**. Será reencaminhado para a aplicação Mensagens para selecionar o destinatário da mensagem a partir da lista de Contactos ou digitando o número de telemóvel. Uma vez que o destinatário foi selecionado, introduza o texto, e pressione o botão **OK** para validar o envio da mensagem e regresse à aplicação “Contactos”.

**Compartilhar contacto utilizando mensagem de texto**

A partir do ecrã principal da aplicação Contactos, utilize as teclas **Subir** ou **Descer** para selecionar o contacto que pretende compartilhar e confirme com o botão **OK**. O contacto é aberto em modo de edição. Pressione **Menu** para abrir as opções de ecrã, de seguida utilize as teclas **Subir** ou **Descer** para selecionar “Enviar contacto por mensagem” e confirme com o botão **OK**. O ecrã de contactos irá abrir novamente. Selecione com as teclas **Subir** ou **Descer** a pessoa com a qual pretende compartilhar o contacto e, de seguida, confirme com o botão **OK**. Será reencaminhado para a aplicação “Mensagens” com o corpo de uma nova mensagem de texto pré-preenchida com as informações do contacto. Pressione **OK** para confirmar o envio da mensagem e regresse à aplicação Contactos.

**Exportar contactos**

A partir do ecrã principal da aplicação Contactos, pressione **Menu**, selecione o item “Exportar para ficheiro VCF” com as teclas **Subir** ou **Descer** e confirme com o botão **OK**. Estará agora disponível uma cópia dos seus contactos na memória interna do MiniVision 2. Este ficheiro VCF denominado 00X.VCF (em que X corresponde ao número de ficheiros já salvaguardados) pode ser armazenado no computador.

# Mensagens

A aplicação Mensagens permite-lhe enviar e receber mensagens de texto (SMS) ou mensagens de multimédia (MMS).

O ecrã principal da aplicação Mensagens permite visualizar todas as mensagens recebidas e enviadas para o MiniVision 2. Estão disponíveis dois tipos de visualização:

* **Modo de conversa:** permite agrupar mensagens de texto enviadas e recebidas por Conversa. Isto significa que todas as mensagens recebidas e enviadas para um contacto estão agrupadas numa única pasta denominada Conversa. Ao abrir uma Conversa, terá acesso a todo o histórico das suas comunicações.
* **Modo cronológico:** agrupa mensagens de texto por Categorias. Isto significa que todas as mensagens recebidas e enviadas estão agrupadas em pastas específicas: mensagens recebidas, mensagens enviadas, mensagens não enviadas e rascunhos. Ao abrir uma pasta, irá ver apenas mensagens de um certo tipo por ordem cronológica, isto é, mensagens recebidas na caixa de entrada.

Por predefinição, o modo de Conversa está ativado. Para alterar o modo de visualização das mensagens, pressione **Menu** e, de seguida, utilize as teclas **Subir** ou **Descer** para selecionar “Definições” e confirme com o botão **OK**. Quando o ecrã das definições abrir, utilize as teclas **Subir** ou **Descer** para selecionar “Modo de Visualização de Mensagens” e confirme com o botão **OK**. Utilize as teclas **Subir** ou **Descer** para selecionar “Conversa” ou “Cronológico” e confirme com o botão **OK**. No resto do documento, o funcionamento da aplicação Mensagens será explicado em modo de Conversa e, de seguida, em modo Cronológico.

# Gerir mensagens em modo de Conversa

Ao enviar uma mensagem pela primeira vez, o MiniVision 2 irá criar automaticamente uma conversa ao reagrupar todas as comunicações que irá efectuar com este contacto. Do mesmo modo, quando alguém lhe envia uma mensagem pela primeira vez, é criada uma nova conversa. Ao responder a uma mensagem de um contacto, a sua mensagem é guardada na conversa associada a esse contacto. Por predefinição, o nome da conversa é o nome do contacto, se o remetente da mensagem fizer parte dos seus contactos. Caso contrário, a conversa será indicada através do número de telemóvel. As conversas estão organizadas por ordem cronológica, sendo a mais recente a que se encontra no topo da lista.

**Enviar nova mensagem**

A partir do ecrã principal da aplicação Mensagens, pressione **Menu**, selecione “Nova Mensagem” ao utilizar as teclas **Subir** ou **Descer** e confirme com o botão **OK**. Irá aparecer um ecrã de seleção de contacto. Estão disponíveis duas opções:

* **Contactos:** permite selecionar um contacto da sua lista de contactos. Utilize as teclas **Subir** ou **Descer** para selecionar um contacto da sua lista de contactos e pressione **OK** para confirmar.

Informações adicionais: Tal como nas aplicações Contactos e Mensagens, poderá utilizar o teclado alfanumérico para localizar o contacto. A lista de nomes é, de seguida, filtrada à medida que digita. O filtro é aplicado no início do Nome e do Apelido. Poderá, a qualquer altura, explorar a lista de contactos filtrados ao utilizar as teclas **Subir** ou **Descer**. Para eliminar um caractere do filtro, pressione a tecla **Retroceder**. Uma vez encontrado o contacto, pressione o botão **OK** para confirmar a escolha.

* **Marcar número:** permite introduzir um número de telemóvel, dígito a dígito. Irá aparecer uma caixa de edição: digite o número ao utilizar o teclado numérico e confirme a sua entrada ao pressionar o botão **OK**.

Assim que selecionar o destinatário, irá aparecer um ecrã onde poderá introduzir a sua

mensagem. Introduza o texto com o teclado físico ou através do reconhecimento de voz na caixa de edição e confirme pressionando o botão **OK**.

O MiniVision 2 irá regressar ao ecrã principal de Conversas da aplicação Mensagens criado recentemente. A conversa irá ocupar o primeiro lugar da lista, já que se torna a mais recente.

**Enviar mensagem a vários destinatários**

Para enviar a mesma mensagem a vários destinatários, siga o processo para enviar uma mensagem (ver acima). Ao aparecer a caixa de edição para introduzir o texto, pressione **Menu** para abrir as opções. Utilize as teclas **Subir** ou **Descer** para selecionar “Lista de Destinatários” e confirme com o botão **OK**.

Irá aparecer a lista de destinatários, selecione um destinatário e pressione o botão **OK** para removê-lo, ou pressione **Menu** e selecione “Adicionar Destinatário” para adicionar um novo destinatário para esta mensagem, conforme foi descrito anteriormente.

Pressione a tecla **Retroceder** para regressar à caixa de edição e introduzir o texto da mensagem.

**Reencaminhar mensagem**

Poderá reencaminhar uma mensagem de uma conversa para um dos seus contactos. Utilize as teclas **Subir** ou **Descer** a partir do ecrã principal da aplicação Mensagens para selecionar a conversa que contém a mensagem que pretende reencaminhar e, de seguida, pressione o botão **OK**. Irá aparecer o histórico de mensagens, utilize as teclas **Subir** ou **Descer** para selecionar a mensagem que pretende reencaminhar e, de seguida, pressione o botão **OK** para aceder às opções relacionadas com essa mensagem. Utilize novamente as teclas **Subir** ou **Descer** para selecionar “Reencaminhar” e confirme com o botão **OK**. Irá aparecer o ecrã de seleção de contacto. Tal como no envio de uma nova mensagem, selecione o contacto para o qual pretende reencaminhar a mensagem ou marque directamente o número. Após selecionar o contacto, irá aparecer uma caixa de edição que contém a mensagem reencaminhada. Confirme o reencaminhamento ao pressionar o botão **OK**.

Informações adicionais: Poderá editar o texto reencaminhado ou acrescentar texto antes de enviar a mensagem.

**Ler novas mensagens**

O número de novas mensagens recebidas no MiniVision 2 é indicado no ecrã inicial e na lista de aplicações ao selecionar “Mensagens”. A opção “Fala Ao Acordar” permite também anunciar o número de novas mensagens recebidas quando sai do modo de repouso. Para mais informações, consulte a secção **« *Vocalização* »** das “Definições”.

Na aplicação Mensagens, utilize as teclas **Subir** ou **Descer** a partir do ecrã principal da aplicação para selecionar a conversa que contém uma nova mensagem. Informação “não lida” e o número de mensagens recebidas são anunciadas ao selecionar uma conversa que contém novas mensagens. Pressione o botão **OK** para abrir as conversas e visualizar o histórico de mensagens recebidas e enviadas. O histórico de mensagens é também organizado por ordem cronológica, de modo que o primeiro item da lista é a última mensagem recebida ou enviada. Utilize as teclas **Subir** ou **Descer** para explorar o histórico. As mensagens recebidas e enviadas apresentam o seguinte formato: Estado (mensagem enviada, mensagem lida ou não lida), Data, Hora, conteúdo da Mensagem e ficheiros anexos (no caso de MMS).

Informações adicionais: As notificações das novas mensagens desaparecem assim que selecionar a mensagem (o estado da mensagem recebida muda de “Não lida” para “Lida”).

**Exibir o texto de uma mensagem**

O MiniVision 2 também permite exibir o texto da mensagem com tamanho de fonte maior, e de navegar facilmente por caractere ou por palavra. Para aceder a esta funcionalidade, selecione uma mensagem, e pressione o botão **OK** para exibir as opções e ações disponíveis. Utilize a tecla **Descer** para selecionar a opção “Exibir” e valide com o botão **OK**. O texto da mensagem é exibido no topo do ecrã com letras maiores, e a parte inferior do ecrã exibe a palavra antes do cursor. Neste modo, estão disponíveis as seguintes ações:

* Tecla **Descer**: muda a navegação de Palavra para Caractere, ou de Caractere para Palavra. Por predefinição, o modo de navegação está definido em Palavra.
* Tecla **Subir**: lê todo o texto da mensagem, e anuncia a posição atual do cursor e o atual modo de navegação ativado.
* Pressionar a tecla **Esquerda** ou **Direita**: move o cursor respectivamente para a esquerda ou para a direita por palavra ou caractere dependendo do atual modo de navegação.
* Pressionar longamente a tecla **Esquerda** ou **Direita**: move o cursor respectivamente para o início ou fim do texto.
* Tecla **Retroceder**: saí do modo “Exibir”.
* Tecla **Menu**: Abre as opções “Fechar” ou “Copiar tudo”.

**Visualizar anexos numa mensagem (MMS)**

O MiniVision 2 é capaz de receber anexos nas mensagens (Fotografia ou Cartão de visita). Quando a vocalização está ativada, é anunciado o número de anexos. Outros formatos de anexo tais como vídeo, ficheiros de texto ou outros, podem ser guardados na memória do telemóvel.

Utilize as teclas **Subir** ou **Descer** para selecionar a mensagem com anexo e confirme com o botão **OK**.

Na lista apresentada selecione “Anexo”:

* **Imagem:** O MiniVision 2 exibe no ecrã a imagem anexada. Para guardar esta imagem, pressione **OK** e selecione a opção “Guardar”. A imagem é guardada na memória interna do MiniVision 2 e pode ser acedida a partir da aplicação Galeria.
* **Cartão de visita:** O MiniVision 2 irá propor a importação do(s) contacto(s) para a sua lista de contactos. Selecione “Sim” para confirmar.
* **Outros anexos:** Quando o formato do anexo não é suportado por outra aplicação do MiniVision 2, poderá guardar o anexo na memória interna do MiniVision 2. Selecione “Sim” para confirmar, o anexo é guardado na pasta de Downloads.

Informações adicionais: Quando a mensagem inclui vários anexos, é exibida a lista de anexos. Utilize as teclas **Subir** ou **Descer** para selecionar o item e pressione **OK** para executar a ação associada ao mesmo.

**Responder a mensagem**

Utilize as teclas **Subir** ou **Descer** a partir do ecrã principal da aplicação Mensagens para selecionar a conversa à qual pretende responder e confirme com o botão **OK**.

Quando o histórico de mensagens surgir, o MiniVision 2 seleciona a última mensagem recebida ou enviada. Pressione o botão **OK** para aceder às opções relacionadas com esta mensagem. Utilize novamente as teclas **Subir** ou **Descer** para selecionar “Responder” e confirme com o botão **OK**.

Irá surgir uma nova caixa de edição. Introduza o texto com o teclado físico ou através do reconhecimento de voz e confirme o envio pressionando o botão **OK**. O MiniVision 2 irá regressar ao ecrã principal da aplicação Mensagens dentro da conversa à qual acabou de responder. A mensagem irá ocupar o primeiro lugar da lista, já que se torna a mais recente.

**Eliminar mensagem de uma Conversa**

Utilize as teclas **Subir** ou **Descer** a partir do ecrã principal da aplicação Mensagens para selecionar a conversa na qual pretende eliminar uma mensagem e confirme com o botão **OK**. Irá surgir o histórico de mensagens e o MiniVision 2 seleciona a última mensagem recebida ou enviada. Utilize as teclas **Subir** ou **Descer** para selecionar a mensagem que pretende eliminar e pressione a tecla **Menu** para aceder às opções relacionadas com essa mensagem. Utilize novamente as teclas **Subir** ou **Descer** para selecionar “Eliminar” e confirme com o botão **OK**. Irá aparecer um ecrã de confirmação de eliminação. Selecione “Sim” e valide com o botão **OK** para confirmar a eliminação da mensagem selecionada. Caso contrário, selecione “Não” e confirme com o botão **OK** para cancelar a eliminação. O MiniVision 2 irá regressar ao histórico das Conversas.

**Eliminar Conversa**

Utilize as teclas **Subir** ou **Descer** a partir do ecrã principal da aplicação Mensagens para selecionar a conversa que pretende eliminar e confirme com o botão **OK**. Pressione **Menu** para aceder às opções da conversa. Utilize novamente as teclas **Subir** ou **Descer** para selecionar “Eliminar conversa” e confirme com o botão **OK**. Irá aparecer um ecrã de confirmação de eliminação. Selecione “Sim” e valide com o botão **OK** para confirmar a eliminação da conversa. Uma vez confirmada esta acção, o MiniVision 2 irá regressar ao histórico das Conversas. Caso contrário, selecione “Não” e confirme com o botão **OK** para cancelar a eliminação.

**Eliminar todas as Conversas**

Para eliminar todas as conversas, pressione **Menu** a partir do ecrã principal da aplicação Mensagens, de seguida selecione “Eliminar tudo” com as teclas **Subir** ou **Descer** e confirme com o botão **OK**. Irá aparecer um ecrã de confirmação de eliminação. Selecione “Sim” e valide com o botão **OK** para confirmar a eliminação de todas conversas. Caso contrário, selecione “Não” e confirme com o botão **OK** para cancelar a eliminação.

**Criar contacto a partir de um número desconhecido**

Se receber uma mensagem de um número desconhecido, poderá adicioná-lo diretamente aos seus contactos através da aplicação Mensagens. Utilize as teclas **Subir** ou **Descer** a partir do ecrã principal da aplicação Mensagens para selecionar a conversa com o número desconhecido.

Irá surgir o histórico de mensagens e o MiniVision 2 seleciona a última mensagem recebida ou enviada. Pressione o botão **OK** para aceder às opções relacionadas com esta mensagem. Utilize as teclas **Subir** ou **Descer** para selecionar “Adicionar a contactos” e confirme com o botão **OK**. Um novo ecrã de criação de contacto é exibido com o campo “Número de telemóvel” pré-preenchido. Siga o processo **« *Criar contacto* »** para finalizar a criação do novo contacto.

**Ligar a contacto**

Para ligar a um contacto, é recomendável a utilização da aplicação **« *Telemóvel* »**. Contudo, poderá também fazer chamadas a partir da aplicação Mensagens.

A partir do ecrã principal da aplicação Mensagens, utilize as teclas **Subir** ou **Descer** para selecionar a conversa com o contacto ao qual pretende ligar.

Irá surgir o histórico de mensagens e o MiniVision 2 seleciona a última mensagem recebida ou enviada. Pressione o botão **OK** para aceder às opções relacionadas com esta mensagem. Utilize novamente as teclas **Subir** ou **Descer** para selecionar “Chamar” e confirme com o botão **OK** para iniciar a chamada.

**Definições**

Para aceder às definições da aplicação Mensagens, pressione **Menu** e, de seguida, utilize as teclas **Subir** ou **Descer** para selecionar “Definições” e confirme com o botão **OK**. O ecrã das definições irá abrir. Utilize novamente as teclas **Subir** ou **Descer** para selecionar uma das seguintes opções:

* **Estrutura da mensagem:** permite definir a visualização em modo de Conversa ou modo Cronológico. Por predefinição, o modo de Conversa está ativado. Consulte a introdução da aplicação **« *Mensagens* »**.
* **Relatório de entrega:** permite alterar o estado “Mensagem Enviada” para “Mensagem Entregue” quando o destinatário receber a mensagem. Por predefinição, “Relatório de entrega” está desativado. Pressione o botão **OK** para ativar.
* **Notificação:** define o modo de notificação para a entrada de uma nova mensagem. Estão disponíveis duas opções:
	+ **Modo:** permite definir o modo de notificação para a entrada de uma nova mensagem. Estão disponíveis quatro modos: “Nenhum”, “Vibração”, “Som”, “Som e Vibração”. Por predefinição, “Som” está selecionado. Pressione o botão **OK** para editar e, de seguida, utilize as teclas **Subir** ou **Descer** para selecionar outro modo e confirme a sua escolha com o botão **OK**.
	+ **Som:** permite definir um som de alerta para quando uma nova mensagem entrar. O som “Adara” está selecionado por predefinição. Pressione **OK** para alterar o som da notificação. Utilize as teclas **Subir** ou **Descer** para navegar na lista. O som selecionado é reproduzido automaticamente durante alguns segundos. Confirme a sua escolha com o botão **OK**. O som é guardado e o ecrã de notificações é exibido novamente.
	+ **Notificação de remetente:** permite notificação vocal do remetente quando uma mensagem é recebida. Quando esta opção está ativada, a vocalização do MiniVision 2 anuncia o nome do contacto que enviou a mensagem, ou o número de telemóvel se o remetente não estiver na sua lista de contactos.

Informações adicionais: Poderá adicionar os seus próprios sons de notificações no MiniVision 2 para novas mensagens. Para realizar esta acção, ligue o MiniVision 2 ao seu computador através do cabo USB. O MiniVision 2 é detectado como uma memória de armazenamento externa. Abra a pasta “MiniVision 2” e, de seguida, selecione “Memória de Armazenamento Interna”. Copie os seus sons em formato MP3 para a pasta “Notificações”. Os seus novos sons de notificação de mensagens serão, de seguida, acrescentados à lista de sons e serão identificados pelo título do ficheiro MP3.

* **Centro de mensagens:** permite definir o número do servidor para a recepção ou envio de mensagens de texto. Por predefinição, este número é pré-preenchido automaticamente de acordo com o seu operador quando o cartão SIM é inserido no Minivision2. Pressione o botão **OK** se quiser editar ou corrigir este número.
* **Repor APN:** Repõem nomes de pontos de acesso (APN) usados para aceder à Internet e receber mensagens MMS através do seu cartão SIM.

# Gerir Mensagens em modo Cronológico

Em modo Cronológico, as mensagens estão organizadas em 4 pastas:

* **Caixa de entrada:** esta pasta contém as mensagens que recebeu.
* **Enviadas:** esta pasta contém as mensagens que enviou.
* **Caixa de saída:** esta pasta contém mensagens que não foram enviadas (por exemplo, por indisponibilidade da rede ou número de telemóvel errado).
* **Rascunhos:** esta pasta contém mensagens digitadas, mas não enviadas.

Por predefinição, o ecrã principal de Mensagens exibe apenas as mensagens recebidas.

Para alterar a categoria, pressione **Menu**, escolha com as teclas **Subir** ou **Descer** e, de seguida, confirme com o botão **OK**.

Em cada categoria, as mensagens estão organizadas por ordem cronológica, sendo a mais recente a que se encontra no topo da lista. Todas as mensagens apresentam o seguinte formato: Estado ( mensagem enviada, mensagem lida, mensagem não lida, mensagem de rascunho, mensagem a enviar), Nome do Contacto (ou número de telemóvel, se este for desconhecido), Data, Hora e Conteúdo da Mensagem.

**Enviar nova mensagem**

A partir do ecrã principal da aplicação Mensagens e em qualquer categoria, pressione **Menu**, de seguida selecione “Nova mensagem” ao utilizar as teclas **Subir** ou **Descer** e confirme com o botão **OK**. Irá aparecer um ecrã de seleção de contacto. Estão disponíveis duas opções:

* **Contactos:** permite selecionar um contacto da sua lista de contactos. Utilize as teclas **Subir** ou **Descer** para selecionar um contacto da lista e pressione **OK** para confirmar.

Informações adicionais: Tal como nas aplicações Contactos e Mensagens, poderá utilizar o teclado alfanumérico para localizar o contacto. A lista de nomes é, de seguida, filtrada à medida que digita. O filtro é aplicado no início do Nome e do Apelido. Poderá, a qualquer altura, explorar a lista de contactos filtrados ao utilizar as teclas **Subir** ou **Descer**. Para eliminar um caractere do filtro, pressione a tecla **Retroceder**. Assim que localizar o contacto, pressione o botão **OK** para confirmar a escolha.

* **Marcar número:** permite introduzir um número de telemóvel, dígito a dígito. Irá aparecer uma caixa de edição: digite o número utilizando o teclado numérico e confirme a sua entrada pressionando o botão **OK**.

Assim que selecionar o destinatário, irá aparecer uma caixa de edição onde poderá introduzir a sua mensagem. Introduza o texto na caixa de edição com o teclado físico ou através do reconhecimento de voz e confirme o envio ao pressionar o botão **OK**.

Uma vez enviada a mensagem, o MiniVision 2 regressa ao ecrã principal da aplicação Mensagens, exibindo a pasta “Caixa de entrada”.

**Enviar mensagem a vários destinatários**

Para enviar a mesma mensagem a vários destinatários, siga o procedimento para enviar uma mensagem (ver acima). Ao aparecer a caixa de edição para introduzir o texto, pressione **Menu** para abrir as opções. Utilize as teclas **Subir** ou **Descer** para selecionar “Adicionar Destinatário” e confirme com o botão **OK**. Irá aparecer o ecrã de seleção de contacto. Conforme descrito anteriormente, selecione o contacto ou marque diretamente o número. Irá aparecer novamente a caixa de edição para introduzir o texto.

Repita o processo para acrescentar outro contacto ou introduzir o texto (com o teclado físico ou reconhecimento de voz). Confirme o envio ao pressionar o botão **OK**. Uma vez enviada a mensagem, o MiniVision 2 regressa ao ecrã principal da aplicação Mensagens, exibindo a pasta “Caixa de entrada”.

**Reencaminhar mensagem**

Poderá reencaminhar uma mensagem para um dos seus contactos. Utilize as teclas **Subir** ou **Descer** a partir do ecrã principal das Mensagens para selecionar a pasta que contém a mensagem que pretende reencaminhar e, de seguida, pressione o botão **OK**. Utilize as teclas **Subir** ou **Descer** para selecionar a mensagem que pretende reencaminhar e, de seguida, pressione o botão **OK** para aceder às opções relacionadas com essa mensagem. Utilize novamente as teclas **Subir** ou **Descer** para selecionar “Reencaminhar” e confirme com o botão **OK**. Irá aparecer o ecrã de seleção de contacto. Tal como no envio de uma mensagem, selecione o contacto para o qual pretende reencaminhar a mensagem ou digite diretamente o número. Após selecionar o contacto, irá aparecer uma caixa de edição que contém a mensagem reencaminhada. Confirme o reencaminhamento da mensagem ao pressionar o botão **OK**. Uma vez enviada a mensagem, o MiniVision 2 regressa ao ecrã principal da aplicação Mensagens, exibindo a pasta “Caixa de entrada”.

Informações adicionais: Poderá editar o texto reencaminhado ou acrescentar texto antes de enviar a mensagem.

**Ler novas mensagens**

O número de novas mensagens recebidas no MiniVision 2 é indicado no ecrã inicial e na lista de aplicações ao selecionar “Mensagens”. A opção “Fala Ao Acordar” permite também anunciar o número de novas mensagens recebidas quando sai do modo de repouso. Para mais informações, consulte a secção **« *Vocalização* »** das “Definições”.

Por predefinição, a lista de novas mensagens é exibida ao abrir a aplicação Mensagens. Utilize as teclas **Subir** ou **Descer** para explorar o histórico e selecionar mensagens não lidas. As novas mensagens estão organizadas por ordem cronológica, sendo a mais recente a que se encontra no topo da lista.

Informações adicionais: as notificações das novas mensagens desaparecem assim que selecionar a mensagem (o estado da mensagem recebida muda de “Não lida” para “Lida”).

**Exibir o texto de uma mensagem**

O MiniVision 2 também permite exibir o texto da mensagem com tamanho de fonte maior, e de navegar facilmente por caractere ou por palavra. Para aceder a esta funcionalidade, selecione uma mensagem, e pressione o botão **OK** para exibir as opções e ações disponíveis. Utilize a tecla **Descer** para selecionar a opção “Exibir” e valide com o botão **OK**. O texto da mensagem é exibido no topo do ecrã com letras maiores, e a parte inferior do ecrã exibe a palavra antes do cursor. Neste modo, estão disponíveis as seguintes ações:

* Tecla **Descer**: muda a navegação de Palavra para Caractere, ou de Caractere para Palavra. Por predefinição, o modo de navegação está definido em Palavra.
* Tecla **Subir**: lê todo o texto da mensagem, e anuncia a posição atual do cursor e o atual modo de navegação ativado.
* Pressionar a tecla **Esquerda** ou **Direita**: move o cursor respectivamente para a esquerda ou para a direita por palavra ou caractere dependendo do atual modo de navegação.
* Pressionar longamente a tecla **Esquerda** ou **Direita**: move o cursor respectivamente para o início ou fim do texto.
* Tecla **Retroceder**: saí do modo “Exibir”.
* Tecla **Menu**: Abre as opções “Fechar” ou “Copiar tudo”.

**Visualizar anexos numa mensagem (MMS)**

O MiniVision 2 é capaz de receber anexos nas mensagens (Fotografia ou Cartão de visita). Quando a vocalização está ativada, é anunciado o número de anexos. Outros formatos de anexo tais como vídeo, ficheiros de texto ou outros, podem ser guardados na memória do telemóvel.

Utilize as teclas **Subir** ou **Descer** para selecionar a mensagem com anexo e confirme com o botão **OK**.

Na lista apresentada selecione “Anexo”:

* **Imagem:** O MiniVision 2 exibe no ecrã a imagem anexada. Para guardar esta imagem, pressione **OK** e selecione a opção “Guardar”. A imagem é guardada na memória interna do MiniVision 2 e pode ser acedida a partir da aplicação Galeria.
* **Cartão de visita:** O MiniVision 2 irá propor a importação do(s) contacto(s) para a sua lista de contactos. Selecione “Sim” para confirmar.
* **Outros anexos:** Quando o formato do anexo não é suportado por outra aplicação do MiniVision 2, poderá guardar o anexo na memória interna do MiniVision 2. Selecione “Sim” para confirmar, o anexo é guardado na pasta de Downloads.

Informações adicionais: Quando a mensagem inclui vários anexos, é exibida a lista de anexos. Utilize as teclas **Subir** ou **Descer** para selecionar o item e pressione **OK** para executar a ação associada ao mesmo.

**Responder a mensagem**

Utilize as teclas **Subir** ou **Descer** a partir do ecrã principal das Mensagens para selecionar a mensagem à qual pretende responder e confirme com o botão **OK**. Utilize as teclas **Subir** ou **Descer** para selecionar “Responder” e confirme com o botão **OK**.

Irá surgir uma nova caixa de edição. Introduza o texto com o teclado físico ou através do

reconhecimento de voz e confirme o envio ao pressionar o botão **OK**. Uma vez enviada a

mensagem, o MiniVision 2 regressa ao ecrã principal da aplicação Mensagens, exibindo a pasta “Caixa de entrada” que contém as mensagens.

**Eliminar mensagens**

Utilize as teclas **Subir** ou **Descer** a partir de qualquer pasta, selecione a mensagem que pretende eliminar e confirme com o botão **OK**. Utilize as teclas **Subir** ou **Descer** na lista de opções para selecionar “Eliminar” e, de seguida, confirme com o botão **OK**.

Irá aparecer um ecrã de confirmação de eliminação. Selecione “Sim” e valide com o botão **OK** para confirmar a eliminação da mensagem selecionada. Caso contrário, selecione “Não” e confirme com o botão **OK** para cancelar a eliminação. Em ambos os casos, o MiniVision 2 regressa ao ecrã principal da aplicação Mensagens, exibindo a pasta “Caixa de entrada”.

**Eliminar todas as mensagens**

Para eliminar todas as mensagens, pressione **Menu** a partir do ecrã principal da aplicação Mensagens, de seguida selecione “Eliminar tudo” com as teclas **Subir** ou **Descer** e confirme com o botão **OK**. Irá aparecer um ecrã de confirmação de eliminação. Selecione “Sim” e valide com o botão **OK** para confirmar a eliminação de todas as mensagens. Caso contrário, selecione “Não” e confirme com o botão **OK** para cancelar a eliminação.

**Criar contacto a partir de um número desconhecido**

Se receber uma mensagem de um número desconhecido, poderá adicioná-lo diretamente aos seus contactos através da aplicação Mensagens. Utilize as teclas **Subir** ou **Descer** a partir do ecrã principal da aplicação Mensagens para selecionar a conversa com o número desconhecido.

Irá surgir o histórico de mensagens e o MiniVision 2 seleciona a última mensagem recebida ou enviada. Pressione o botão **OK** para aceder às opções relacionadas com esta mensagem. Utilize as teclas **Subir** ou **Descer** para selecionar “Adicionar a contactos” e confirme com o botão **OK**. Um novo ecrã de criação de contacto é exibido com o campo “Número de telemóvel” pré-preenchido. Siga o processo **« *Criar contacto* »** para finalizar a criação do novo contacto.

**Ligar a contacto**

Para ligar a um contacto, é recomendável a utilização da aplicação **« *Telemóvel* »**. Contudo, poderá também fazer chamadas a partir da aplicação Mensagens.

A partir do ecrã principal da aplicação Mensagens, utilize as teclas **Subir** ou **Descer** para selecionar a conversa com o contacto ao qual pretende ligar. Pressione o botão **OK** para aceder às opções relacionadas com esta mensagem. Utilize novamente as teclas **Subir** ou **Descer** para selecionar “Chamar” e confirme com o botão **OK** para iniciar a chamada.

**Definições**

Para aceder às definições da aplicação Mensagens, pressione **Menu** e, de seguida, utilize as teclas **Subir** ou **Descer** para selecionar “Definições” e confirme com o botão **OK**. O ecrã das definições irá abrir. Utilize novamente as teclas **Subir** ou **Descer** para selecionar uma das seguintes opções:

* **Estrutura da mensagem:** permite definir a visualização em modo de Conversa ou modo Cronológico. Por predefinição, o modo de Conversa está ativado. Consulte a introdução da aplicação **« *Mensagens* »**.
* **Relatório de entrega:** permite alterar o estado “Mensagem Enviada” para “Mensagem Entregue” quando o destinatário receber a mensagem. Por predefinição, “Relatório de entrega” está desativado. Pressione o botão **OK** para ativar.
* **Notificação:** define o modo de notificação para a entrada de uma nova mensagem. Estão disponíveis duas opções:
	+ **Modo:** permite definir o modo de notificação para a entrada de uma nova mensagem. Estão disponíveis quatro modos: “Nenhum”, “Vibração”, “Som”, “Som e Vibração”. Por predefinição, “Som” está selecionado. Pressione o botão **OK** para editar e, de seguida, utilize as teclas **Subir** ou **Descer** para selecionar outro modo e confirme a sua escolha com o botão **OK**.
	+ **Som:** permite definir um som de alerta para quando uma nova mensagem entrar. O som “Adara” está selecionado por predefinição. Pressione **OK** para alterar o som da notificação. Utilize as teclas **Subir** ou **Descer** para navegar na lista. O som selecionado é reproduzido automaticamente durante alguns segundos. Confirme a sua escolha com o botão **OK**. O som é guardado e o ecrã de notificações é exibido novamente.
	+ **Notificação de remetente:** permite notificação vocal do remetente quando uma mensagem é recebida. Quando esta opção está ativada, a vocalização do MiniVision 2 anuncia o nome do contacto que enviou a mensagem, ou o número de telemóvel se o remetente não estiver na sua lista de contactos.
* **Centro de mensagens:** permite definir o número do servidor para a recepção ou envio de mensagens de texto. Por predefinição, este número é pré-preenchido automaticamente de acordo com o seu operador quando o cartão SIM é inserido no Minivision2. Pressione o botão **OK** se quiser editar ou corrigir este número.
* **Repor APN:** Repõem nomes de pontos de acesso (APN) usados para aceder à Internet e receber mensagens MMS através do seu cartão SIM.

Informações adicionais: Poderá adicionar os seus próprios sons de notificações no MiniVision 2 para novas mensagens. Para realizar esta ação, ligue o MiniVision 2 ao seu computador através do cabo USB. O MiniVision 2 é detectado como uma memória de armazenamento externa. Abra a pasta “MiniVision 2” e, de seguida, selecione “Memória de Armazenamento Interna”. Copie os seus sons em formato MP3 para a pasta “Notificações”. Os seus novos sons de notificação de mensagens serão, de seguida, acrescentados à lista de sons e serão identificados pelo título do ficheiro MP3.

# Alarme

A aplicação Alarme permite gerir diferentes alarmes e lembretes.

O ecrã principal da aplicação Alarme permite visualizar todos os alarmes criados no MiniVision 2.

Os alarmes são organizados por ordem cronológica. Cada alarme apresenta o seguinte formato: Hora do alarme, Estado do alarme (ativado/desativado), Repetir alarme se ativado (selecione os dias da semana em que pretende que o alarme toque). Por predefinição, estão pré-definidos dois alarmes:

8h30 – Desativado – Segunda, Terça, Quarta, Quinta, Sexta.

9h30 – Desativado – Sábado, Domingo.

Poderá editar ou eliminar estes alarmes ou criar novos.

**Adicionar alarme**

A partir do ecrã principal da aplicação Alarmes, pressione **Menu** e selecione “Adicionar alarme” com as teclas **Subir** e **Descer** e confirme com o botão **OK**.

Irá aparecer um ecrã de criação de alarme. Preencha os seguintes campos:

* **Estado Ativado/Desativado:** permite saber o estado do alarme, se está ativado ou desativado. Por predefinição, ao criar um alarme, o estado é “Ativado”. Selecione “OK” para alterar o estado do alarme e desativá-lo.
* **Hora:** permite definir a hora do alarme. Por predefinição, o alarme é pré-preenchdio com a hora atual arredondada aos 5 minutos. Pressione **OK** para alterar a hora. O primeiro passo é a escolha das horas: utilize as teclas **Subir** e **Descer** para selecionar a hora da lista e confirme com o botão **OK**. O segundo passo é a escolha dos minutos: utilize as teclas **Subir** e **Descer** para selecionar os minutos da lista e confirme com o botão **OK**. A hora é guardada e o ecrã de criação de alarme é exibido novamente.
* **Tom de toque:** permite definir o toque do alarme. O toque “Cesium” está selecionado por predefinição. Pressione **OK** para alterar o tom de toque. Utilize as teclas **Subir** e **Descer** da lista para selecionar o seu tom de toque: este será reproduzido automaticamente após alguns segundos. Confirme a sua escolha com o botão **OK**. O tom de toque é guardado e o ecrã de criação de alarme é exibido novamente.

Informações adicionais: Poderá adicionar os seus próprios tons de alarme ao MiniVision 2.

Para realizar esta ação, ligue o MiniVision 2 ao seu computador através do cabo USB. O MiniVision 2 é detectado como um espaço de armazenamento externo. Abra a pasta “MiniVision 2” e, de seguida, “Memória de Armazenamento Interna” para aceder à memória do telemóvel. Copie os seus tons de toque em formato MP3 para a pasta “Alarmes”. Os tons de alarme estarão disponíveis na lista de tons de toque e serão identificados através do título do ficheiro MP3.

* **Repetir:** permite definir uma recorrência do alarme na semana. Por predefinição, nenhuma recorrência está ativada, o que significa que o alarme tocará apenas uma vez à hora definida. Contudo, poderá definir “Repetir” alarme, de forma a que este toque em todos os dias da semana ou apenas em dias específicos. Pressione **OK** para alterar a repetição. É exibido um ecrã com os dias da semana. Utilize as teclas **Subir** e **Descer** da lista para selecionar o dia no qual o alarme deverá tocar e confirme com o botão **OK** para ativar a repetição. É possível repetir a operação para os restantes dias da semana. Uma vez ativada a opção “Repetir”, pressione a tecla **Retroceder** para regressar ao ecrã de criação de alarme.

Uma vez preenchidos os diferentes campos do alarme, pressione a tecla **Menu** para abrir o ecrã de opções. De seguida, utilize as teclas **Subir** e **Descer** para selecionar “Guardar” e confirme com o botão **OK**. É, de seguida, exibida uma mensagem de confirmação, informando para quando está programado o próximo alarme.

Informações adicionais: Pressionar a tecla **Retroceder** guarda, de igual modo, o alarme se for preenchido pelo menos um dos campos acima.

**Parar alarme**

Quando o alarme soar, irá aparecer um ecrã com as seguintes opções:

* Hora: permite saber a hora do alarme que está a tocar
* Parar: permite parar o alarme
* Adiar: permite parar o alarme e pô-lo a tocar novamente 10 minutos mais tarde.

Utilize as teclas **Subir** e **Descer** para selecionar “Parar” ou “Adiar” e, de seguida, confirme a ação pressionando **OK**.

Pressionar a tecla **Retroceder** também pára o alarme.

Informações adicionais: É necessário que o MiniVision 2 esteja ligado ou em modo de repouso para que o alarme toque à hora definida. Se o telemóvel estiver desligado, o alarme não irá soar.

**Editar alarme**

A partir do ecrã principal da aplicação Alarme, utilize as teclas **Subir** e **Descer** para selecionar o alarme que pretende alterar e confirme com o botão **OK**.

O alarme é aberto em modo de edição. De seguida, utilize as teclas **Subir** e **Descer** para selecionar o campo que pretende alterar, a partir dos seguintes: Estado, Hora, Tom de toque e/ou Repetir.

Siga o mesmo processo que utilizou para **« *Adicionar alarme* »**.

Após editar, pressione **Menu** para abrir o ecrã de opções. De seguida, utilize as teclas **Subir** e **Descer** para selecionar “Guardar” e confirme com o botão **OK**.

Informações adicionais: Pressionar a tecla **Retroceder** guarda, de igual modo, o alarme se for modificado pelo menos um dos campos.

Para cancelar alterações efectuadas a um alarme, pressione **Menu** para abrir o ecrã de opções e utilize as teclas **Subir** e **Descer** para selecionar “Cancelar”. Confirme o cancelamento com o botão **OK**.

**Ativar / Desativar alarme**

A partir do ecrã principal da aplicação Alarme, utilize as teclas **Subir** e **Descer** para selecionar o alarme que pretende ativar ou desativar e confirme com o botão **OK**.

O alarme é aberto em modo de edição. De seguida, utilize as teclas **Subir** e **Descer** para

selecionar o campo Ativar / Desativar e pressione o botão **OK** para alterar o estado.

Pressione a tecla **Retroceder** para guardar a alteração de estado.

**Eliminar alarme**

A partir do ecrã principal da aplicação Alarme, utilize as teclas **Subir** e **Descer** para selecionar o alarme que pretende eliminar e confirme com o botão **OK**. O alarme é aberto em modo de edição. Pressione **Menu** para abrir o ecrã de opções, de seguida utilize as teclas **Subir** e **Descer** para selecionar “Eliminar” e confirme com o botão **OK**. Irá aparecer um ecrã de confirmação de eliminação. Selecione “Sim” e valide com o botão **OK** para confirmar a eliminação. Caso contrário, selecione “Não” e confirme com o botão **OK** para cancelar a eliminação.

**Eliminar todos os alarmes**

Para eliminar todos os alarmes, pressione **Menu** a partir do ecrã principal da aplicação Alarme, de seguida selecione “Eliminar tudo” com as teclas **Subir** e **Descer** e confirme com o botão **OK**. Irá aparecer um ecrã de confirmação de eliminação. Selecione “Sim” e valide com o botão **OK** para confirmar a eliminação de todos os alarmes.

Caso contrário, selecione “Não” e confirme com o botão **OK** para cancelar a eliminação.

**Definir o tom de toque predefinido**

Esta opção permite-lhe definir um tom de toque predefinido para todos os novos alarmes. A partir do ecrã principal da aplicação Alarme, pressione **Menu** e selecione “Tom de toque predefinido”. É exibida a lista dos tons de toque disponíveis, utilize as teclas **Subir** e **Descer** para selecionar o seu tom de toque preferido, e pressione **OK** para confirmar.

# Calendário

A aplicação Calendário permite gerir diferentes compromissos e eventos.

O ecrã principal da agenda permite visualizar todos os eventos guardados no MiniVision 2. Os eventos são organizados por ordem cronológica. Cada evento criado apresenta o seguinte formato: Nome do evento, Data do evento, Hora do evento. No início, não há nenhum evento criado.

**Adicionar evento**

A partir do ecrã principal da aplicação Calendário, pressione **Menu**, selecione “Novo evento” com as teclas **Subir** e **Descer** e confirme com o botão **OK**.

Irá aparecer um ecrã de criação de evento. Preencha os seguintes campos:

* **Título:** permite dar um título ao evento. Por predefinição, “Título” não está preenchido. Pressione o botão **OK** para aceder à caixa de edição e introduzir o texto. Pressione o botão **OK** para confirmar o título e regressar ao formulário de criação de evento.
* **Data:** permite definir a data do evento. Por predefinição, a data é pré-preenchida com a data atual. Pressione **OK** para alterar a data. O primeiro passo consiste em escolher o ano: utilize as teclas **Subir** e **Descer** para selecionar o ano da lista e confirme a sua escolha com o botão **OK**. O segundo passo consiste em escolher o mês: utilize as teclas **Subir** e **Descer** para selecionar o mês da lista e confirme a sua escolha com o botão **OK**. O último passo consiste em escolher o dia: utilize as teclas **Subir** e **Descer** para selecionar o dia da lista e confirme a sua escolha com o botão **OK**. A data atual é guardada e o ecrã de criação de evento é exibido novamente.
* **Hora:** permite definir a hora do evento. Por predefinição, o evento é pré-preenchido com a hora atual arredondada para 5 minutos. Pressione **OK** para alterar a hora. O primeiro passo consiste em escolher as horas: utilize as teclas **Subir** e **Descer** para selecionar a hora da lista e confirme com o botão **OK**. O segundo passo consiste em escolher os minutos: utilize as teclas **Subir** e **Descer** para selecionar os minutos e confirme com o botão **OK**. A hora é guardada e o ecrã de criação de evento é exibido novamente.
* **Recorrência:** permite definir a recorrência do evento. Por predefinição, está selecionado “uma vez”. Isto significa que o evento irá soar apenas uma vez no dia do evento à hora definida. Contudo, é possível definir uma recorrência para que o evento se repita diariamente, semanalmente, mensalmente, etc.

Pressione **OK** para alterar a recorrência. Estão disponíveis seis escolhas: Uma vez, todos os dias, todas as semanas, todos os meses, todos os anos. Utilize as teclas **Subir** e **Descer** na lista para selecionar a recorrência pretendida e confirme com o botão **OK**. A recorrência é guardada e o ecrã de criação de evento é exibido novamente.

Informações adicionais: Um evento configurado com uma recorrência, será duplicado automaticamente para cada ocorrência.

* **Lembrete:** permite definir quando o lembrete do evento deverá ocorrer. Estão disponíveis sete lembretes: “À hora certa”, “5 minutos antes”, “10 minutos antes”, “30 minutos antes”, “1 hora antes”, “No dia anterior”, “Dois dias antes”. Por predefinição, está selecionado “À hora certa”. Pressione o botão **OK** para editar e, de seguida, utilize as teclas **Subir** e **Descer** para selecionar outra opção para o lembrete e confirme a sua escolha com o botão **OK**.
* **Tom de toque:** permite definir o tom de toque do evento. Pressione **OK** para alterar o tom de toque. Utilize as teclas **Subir** e **Descer** na lista para selecionar o seu tom de toque: este será reproduzido automaticamente durante alguns segundos. Confirme a sua escolha com o botão **OK**. O tom de toque é guardado e o ecrã de criação de evento é exibido novamente.

Informações adicionais: Poderá adicionar os seus próprios tons de toque para eventos ao MiniVision 2. Para realizar esta ação, ligue o MiniVision 2 ao seu computador através do cabo USB. O MiniVision 2 é detectado como um espaço de armazenamento externo. Abra a pasta “MiniVision 2” e, de seguida, “Memória de Armazenamento Interna” para aceder à memória do telemóvel. Copie os seus tons de toque para eventos em formato MP3 para a pasta “Tons de toque”. Os tons de toque estarão disponíveis na lista de tons de toque e serão identificados através do título do ficheiro MP3.

Uma vez preenchidos os diferentes campos do evento, pressione a tecla **Menu** para abrir o ecrã de opções. De seguida, utilize as teclas **Subir** e **Descer** para selecionar “Guardar” e confirme com o botão **OK**.

Informações adicionais: Pressionar a tecla **Retroceder** guarda, de igual modo, o evento se for preenchido pelo menos um dos campos.

**Parar o alarme de um evento**

Quando o alarme do evento soar, irá aparecer um ecrã com as seguintes opções:

* Título: permite saber o nome do evento
* Parar: permite parar o alarme do evento.
* Adiar: permite parar o alarme do evento e pô-lo a tocar novamente 10 minutos mais tarde.

Utilize as teclas **Subir** e **Descer** para selecionar “Parar” ou “Adiar” e, de seguida,

confirme a ação pressionando o botão **OK**. Pressionar a tecla **Retroceder** também pára o

alarme do evento.

Informações adicionais: É necessário que o MiniVision 2 esteja ligado ou em modo de repouso para que o alarme do evento toque à hora definida. Se o telemóvel estiver

desligado, o alarme do evento não irá soar.

**Editar evento**

A partir do ecrã principal da aplicação Calendário, utilize as teclas **Subir** e **Descer** para selecionar o evento que pretende alterar e confirme com o botão **OK**.

O evento é aberto em modo de edição. De seguida, utilize as teclas **Subir** e **Descer** para selecionar o campo que pretende alterar a partir das seguintes opções: título, data, hora, recorrência, lembrete, tom de toque.

Siga o mesmo processo que utilizou para **« *Adicionar evento* »**.

Após editar, pressione **Menu** para abrir o ecrã de opções. De seguida, utilize as teclas **Subir** e **Descer** para selecionar “Guardar” e confirme com o botão **OK**.

Informações adicionais: Pressionar a tecla **Retroceder** guarda, de igual modo, o evento se pelo menos um dos campos for modificado. Para cancelar alterações efectuadas a um evento, pressione **Menu** para abrir o ecrã de opções. De seguida, utilize as teclas **Subir** e **Descer** para selecionar “Guardar” e confirme o cancelamento com o botão **OK**.

**Eliminar evento**

A partir do ecrã principal da aplicação Calendário, utilize as teclas **Subir** e **Descer** para selecionar o evento que pretende eliminar e confirme com o botão **OK**. O evento é aberto em modo de edição. Pressione **Menu** para abrir o ecrã de opções, de seguida utilize as teclas **Subir** e **Descer** para selecionar “Eliminar evento” e confirme com o botão **OK**. Irá aparecer um ecrã de confirmação de eliminação. Selecione “Sim” e valide com o botão **OK** para confirmar a eliminação. Caso contrário, selecione “Não” e confirme com o botão **OK** para cancelar a eliminação.

**Eliminar todos os eventos**

Para eliminar todos os eventos, pressione **Menu** a partir do ecrã principal da aplicação Calendário, de seguida selecione “Eliminar tudo” com as teclas **Subir** e **Descer** e confirme com o botão **OK**. Irá aparecer um ecrã de confirmação de eliminação. Selecione “Sim” e valide com o botão **OK** para confirmar a eliminação de todos os eventos. Caso contrário, selecione “Não” e confirme com o botão **OK** para cancelar a eliminação.

Informações adicionais: Ao eliminar um evento com recorrência, todas as ocorrências desse evento serão eliminadas.

**Definir o tom de toque predefinido**

Esta opção permite-lhe definir um tom de toque predefinido para todos os novos eventos. A partir do ecrã principal da aplicação Calendário, pressione **Menu** e selecione “Tom de toque predefinido”. É exibida a lista dos tons de toque disponíveis, utilize as teclas **Subir** e **Descer** para selecionar o seu tom de toque preferido, e pressione **OK** para confirmar.

**Encontrar evento**

A partir do ecrã principal da aplicação Calendário, utilize o teclado alfanumérico para digitar o nome do evento. A lista de eventos é, de seguida, filtrada à medida que for digitando. Poderá, a qualquer altura, explorar a lista de eventos filtrados ao utilizar as teclas **Subir** e **Descer**.

Para eliminar um caractere do filtro, pressione a tecla **Retroceder**.

Uma vez localizado o evento, pressione o botão **OK** para visualizar os detalhes do mesmo.

Informações adicionais: O MiniVision 2 exibe eventos num período de um ano para trás e um ano para diante, contando a partir da data atual. Qualquer evento que tenha uma data fora desse período não será exibido.

# Câmara

A aplicação Câmara permite-lhe tirar fotos com a câmara que se encontra na parte traseira do MiniVision 2.

**Para tirar uma fotografia**

Quando abre a aplicação Câmara, a imagem da câmara é exibida no ecrã. É emitido um bip a cada 3 segundos para lhe informar que a câmara está ligada. Aponte a câmara para o objeto ou cena que deseja capturar e pressione o botão **OK** para tirar uma fotografia. Quando tirar uma fotografia ouvirá um som característico.

De seguida, a fotografia é guardada automaticamente na memória interna do “MiniVision 2” dentro da pasta “DCIM”.

A fotografia pode ser visualizada a partir da aplicação “Galeria”.

Informações adicionais: Na aplicação Câmara, a tecla Menu dá acesso direto à aplicação “Galeria”, a qual permite visualizar as suas fotografias.

Informações adicionais: O biq emitido a cada 3 segundos pode ser desativado através da definição “Fazer som quando a câmara ou a luz LED estiver ativada”, disponível nas definições gerais do MiniVision 2 sob **“*Vocalização*”**.

# Galeria

A aplicação Galeria permite-lhe visualizar as fotografias que foram tiradas com o MiniVision 2 ou fotografias que foram recebidas por mensagem (MMS) e que foram guardadas.

Cada fotografia na galeria é vocalizada com a seguinte informação: Título da fotografia + Data da fotografia (dia / mês / ano / hora(s) / minuto(s) / segundo(s)).

Por predefinição, as fotografias tiradas com a aplicação da “Câmara” do MiniVision 2 não têm título. As fotografias são organizadas por ordem cronológica, da mais recente à mais antiga.

**Visualizar uma fotografia**

Ao abrir a aplicação Galeria, é exibida no ecrã a última fotografia tirada ou guardada.

Utilize as teclas **Subir** e **Descer** para navegar na lista de fotografias guardadas do seu MiniVision 2.

Quando uma fotografia é exibida no ecrã, o teclado alfanumérico permite as seguintes ações:

* Tecla 1: ampliar (8 níveis disponíveis)
* Tecla 3: reduzir (8 níveis disponíveis)
* Tecla 2: deslizar para cima
* Tecla 4: deslizar para a esquerda
* Tecla 6: deslizar para a direita
* Tecla 8: deslizar para baixo

Informações adicionais: O nível de zoom é redefinido quando muda de fotografia com as teclas **Subir** e **Descer**.

**Procurar uma fotografia por data**

Para procurar uma fotografia por data, pressione Menu a partir da lista de fotografias, de seguida selecione “procurar” com **Subir** e **Descer** e confirme com o botão **OK**. De seguida, o MiniVision 2 oferece a opção de procurar por uma fotografia guardada na memória interna do telemóvel de acordo com a data em que a fotografia foi tirada. Utilize as teclas **Subir** e **Descer** para selecionar um mês de pesquisa e confirme com o botão **OK**.

De seguida, o MiniVision exiba as fotografias tiradas na data selecionada.

**Renomear uma fotografia**

Utilize as teclas **Subir** e **Descer** na lista de fotografias na aplicação da galeria para selecionar a fotografia à qual quer mudar o nome, de seguida confirme com o botão **OK** para aceder às opções relacionadas com a fotografia.

Utilize mais uma vez as teclas **Subir** e **Descer** na lista de opções para selecionar “Mudar o nome”, e de seguida valide com o botão **OK**.

Irá aparecer uma caixa de edição. Insira o texto utilizando o teclado físico ou reconhecimento de voz e confirme o título da fotografia pressionando o botão **OK**. O MiniVision 2 confirma que o nome da fotografia foi mudado.

**Enviar uma fotografia por MMS**

Utilize as teclas **Subir** e **Descer** na lista de fotografias na aplicação da galeria para selecionar a fotografia que quer partilhar, e de seguida confirme com o botão **OK** para aceder às opções relacionadas com a fotografia. Utilize mais uma vez as teclas **Subir** e **Descer** na lista de opções para selecionar “Enviar”, e de seguida confirme com o botão **OK**. Um novo ecrã é exibido, permitindo-lhe selecionar a pessoa a quem enviar a mensagem:

* **Contactos:** permite selecionar um contacto da lista de contactos. Utilize as teclas **Subir** e **Descer** para selecionar um contacto da lista, e de seguida pressione o botão **OK** para confirmar.
* **Marcar número:** permite inserir um número dígito a dígito. Insira o número de telemóvel utilizando o teclado alfanumérico, e de seguida confirme a entrada pressionando o botão **OK**.

Uma vez que o destinatário foi escolhido, insira o texto da mensagem (optional), e de seguida pressione **OK** para confirmar o envio do MMS que contém a fotografia, e regressar à aplicação da galeria.

**Detalhes de uma fotografia**

Utilize as teclas **Subir** e **Descer** na lista de fotografias na aplicação da galeria para selecionar a fotografia à qual quer ver os detalhes, de seguida confirme com o botão **OK** para aceder às opções relacionadas com a fotografia. Utilize mais uma vez as teclas **Subir** e **Descer** na lista de opções para selecionar “Detalhes”, e de seguida valide com o botão **OK**. É exibido um ecrã com a seguinte informação:

* Título da fotografia
* Data da fotografia
* Ficheiro: permite encontrar o lugar do armazenamento e o nome do ficheiro da fotografia

Pressione **Retroceder** para regressar à lista de fotografias.

**Eliminar uma fotografia**

Utilize as teclas **Subir** e **Descer** na lista de fotografias na aplicação da galeria para selecionar a fotografia que deseja eliminar, e de seguida, valide com o botão **OK** para aceder às opções relacionadas com a fotografia.

Utilize mais uma vez as teclas **Subir** e **Descer** na lista de opções para selecionar “Eliminar”, e de seguida, confirme com o botão OK. Irá aparecer um ecrã de confirmação de eliminação. Selecione “Sim” para confirmar a eliminação, e “Não” para cancelar.

**Eliminar todas as fotografias**

Para eliminar todas as fotografias, pressione **Menu** a partir da lista de fotografias, e de seguida selecione “Eliminar todas” com as teclas **Subir** e **Descer** e confirme com o botão **OK**. Irá aparecer um ecrã de confirmação de eliminação. Selecione “Sim” para confirmar a eliminação de todas as fotografias, e “Não” para cancelar.

# Rádio FM

A aplicação Rádio FM permite ouvir as estações de rádio ao seu redor.

**Ouvir rádio**

Para ouvir Rádio FM, ligue os auriculares ao lado direito do MiniVision 2. Estes serão utilizados como uma antena para captar o sinal de rádio ao seu redor.

* O botão **OK** é utilizado para pausar ou retomar a reprodução de rádio.
* A tecla **Subir** seleciona a frequência seguinte (passo de 0,1 Mhz).
* A tecla **Descer** seleciona a frequência anterior (passo de 0,1 Mhz).

Informações adicionais: Pressionar longamente a tecla **Subir** seleciona automaticamente a estação seguinte. Pressionar longamente a tecla **Descer** seleciona automaticamente a estação anterior.

**Adicionar uma estação de rádio aos favoritos**

Ao ouvir Rádio FM, poderá pressionar e manter uma das teclas numéricas do seu teclado (1 a 9) para adicionar a estação de rádio em reprodução aos seus favoritos.

Subsequentemente, pressionar uma das teclas numéricas permite aceder rapidamente a uma das suas estações favoritas já guardadas.

Utilize a tecla **Menu** para abrir as opções da rádio FM, utilize as teclas **Subir** e **Descer** para selecionar a opção na lista e pressione **OK** para validar:

* Favoritos: permite aceder às suas rádios favoritas. Utilize as teclas **Subir** e **Descer** para percorrer pela lista e pressione **OK** para começar a reproduzir.
* Mudar o áudio para altifalante / auscultadores: permite alterar a saída de áudio de auscultadores para altifalante, e de novo para auscultadores.

Informações adicionais: Enquanto estiver a ouvir rádio, o MiniVision 2 muda automaticamente para o modo de repouso (ver capítulo “Modo de repouso”). No entanto, a rádio continua operacional. Para mudar a estação de áudio, defina o volume, pause ou pare o áudio, pressione a tecla “Desligar a chamada” para acordar primeiro o telemóvel.

# Detector de luz

Esta aplicação informa sobre o nível de luminosidade detectado pelo sensor da câmara situado na parte superior traseira do MiniVision 2.

**Como detectar o nível de luminosidade?**

Aponte a parte traseira do telemóvel para a direção desejada. Se o ambiente for luminoso, o MiniVision 2 produz sons agudos. Se o ambiente for escuro, o MiniVision 2 produz sons graves.

Pode mudar o modo de notificação utilizando a tecla « **Menu** »para aceder às seguintes opções:

* **“Vocalização”** esta opção permite anunciar verbalmente a percentagem de luz detectada
* **“Som”** esta opção (definição predefinida) indica a percentagem de luminosidade através de um sinal sonoro.

# Detector de Cor

A aplicação Detector de Cor permite utilizar o MiniVision 2 para reconhecimento e detecção de cor. Uma vez que a aplicação é iniciada, estão disponíveis três opções:

**Anunciar cor**

Esta funcionalidade permite utilizar a câmara do MiniVision 2 para anunciar a cor do objeto para o qual está a apontar. O anúncio da cor é repetido a cada segundo ou quando a cor mudar.

Para otimizar o resultado da detecção, é aconselhado apontar a câmara traseira para o objetivo com uma distância de 10 a 15 cm, numa área iluminada.

Aqui está a lista de cores que podem ser detectadas pelo MiniVision 2: Vermelho, Borgonha, Castanho, Laranja, Amarelo, Amarelo-esverdeado, Verde, Esmeralda, Turquesa, Azul, Ultramarino, Roxo, Fúcsia, Rosa, Branco, Cinzento, Preto.

Por vezes será adicionada, no fim, informação sobre o tom da cor: pálida, clara, escura, muito escura.

**Procurar cor**

Esta funcionalidade permite utilizar a câmara do aparelho para procurar uma cor. Isto permite-lhe encontrar um objeto rapidamente se souber a sua cor. Selecione com as teclas **Subir** e **Descer** a cor que deseja procurar, a partir da lista de cores disponíveis.

Pressione o botão **OK** para confirmar a cor que quer detectar, e por fim, aponte a câmara traseira para o objeto. É emitido um sinal sonoro quando a cor selecionada é encontrada. Pode alterar o modo de aviso selecionando a terceira opção da aplicação “Aviso ao encontrar uma cor”.

**Aviso ao encontrar uma cor**

Mude o tipo de anúncio que é utilizado na funcionalidade de “Procurar cor”. Estão disponíveis três opções:

* Som: é emitido um sinal sonoro quando a cor é detectada.
* Vibração: é emitida uma vibração quando a cor é detectada.
* Som e vibração: é emitido um som e uma vibração quando a cor é detectada.

# Identificador de notas

A aplicação de Identificação de notas permite utilizar a câmara do MiniVision 2 para identificar o valor das suas notas.

**Atualizar dados**

Kapsys atualiza regularmente o seu banco de dados das notas. Quando a aplicação está ligada, poderá aparecer uma janela de atualização. Selecione “OK” com as teclas **Subir** e **Descer** e confirme a ação com o botão **OK** para instalar a versão mais recente da base de dados de notas bancárias. Isto irá melhorar o processo de detecção.

**Identificar uma nota**

Para melhorar a detecção, é aconselhado desdobrar a nota e deixá-la esticada numa superfície plana. Posicione o telemóvel a uma distância de 20 a 30 cm da nota, num ambiente suficientemente iluminado.

Quando a câmara do MiniVision 2 detecta uma nota, é anunciado automaticamente o valor, e exibido no ecrã. É possível identificar várias notas seguidas.

# Calculadora

A aplicação Calculadora permite executar operações simples com o teclado do MiniVision 2.

**Realizar um cálculo**

Para realizar um cálculo, utilize as várias teclas do teclado numérico para inserir números e símbolos matemáticos na caixa de edição.

* As teclas de **0** a **9** inserem os números para os cálculos.
* A tecla **Asterisco** é utilizada para introduzir símbolos matemáticos a partir da seguinte lista: adição, subtração, multiplicação, divisão, ponto, vírgula.
* A tecla **Cardinal** e o botão **OK** são utilizados para validar o cálculo.
* A tecla Retroceder elimina o último dígito ou símbolo matemático inserido no campo de edição.
* A tecla **Menu** é utilizada para mostrar um novo ecrã contendo a função “Eliminar”, para pôr o visor a zeros.

Informações adicionais: Uma vez que o cálculo seja validado, pode utilizar as teclas **Subir** ou **Descer** para repetir o resultado do cálculo. Também pode fazer um novo cálculo a partir do resultado, basta inserir um novo símbolo matemático, seguido por um número.

# Gravador de voz

A aplicação Gravador de voz permite gravar áudio, como por exemplo um lembrete de voz, e ouvi-los mais tarde.

**Gravar um lembrete de voz**

Para começar a gravar um lembrete de voz, selecione “Nova nota de voz” com as teclas **Subir** e **Descer** a partir do ecrã principal da aplicação, de seguida confirme com o botão **OK**. O lembrete de voz começa a ser gravado após o terceiro bip. Fale perto do microfone que se situa no lado inferior do MiniVision 2, à esquerda do conector USB. Durante a gravação, estão disponíveis as seguintes teclas:

* **Subir** e **Descer**: Repete a duração atual do lembrete de voz
* **Retroceder**: Cancela a gravação do lembrete de voz
* botão **OK**: permite pausar a gravação, de seguida há 2 opções disponíveis:
	+ Guardar: permite parar a gravação e guardá-la.
	+ Retomar: permite continuar a gravação.

Uma vez guardado, é redirecionado para o ecrã principal da aplicação gravador de voz.

O lembrete de voz estará disponível na “lista de lembretes de voz”.

Informações adicionais: O lembrete de voz é guardado na pasta “Áudio” da memória interna do MiniVision 2.

**Reproduzir um lembrete de voz**

A partir do ecrã principal da aplicação, utilize as teclas **Subir** e **Descer** para selecionar “lista de lembretes de voz”, de seguida confirme com o botão **OK**. Irá aparecer a lista com todos os seus lembretes de voz.

Os lembretes de voz estão organizados por ordem cronológica, sendo o mais recente o que se encontra no topo da lista. Cada lembrete de voz respeita o seguinte formato: Ano - Mês - Dia - Horas - Minutos - Segundos.

Selecione na lista o lembrete de voz que quer ouvir com as teclas **Subir** e **Descer**, e pressione o botão **OK** para abrir as opções do lembrete de voz. Utilize mais uma vez as teclas **Subir** e **Descer** para selecionar “Ouvir”, e de seguida confirme com o botão **OK**. Pressione a tecla **Retroceder** para parar de ouvir, ou espere que o lembrete de voz acabe.

Informações adicionais: É possível ter mais informação sobre o lembrete de voz selecionando o item “Detalhes” nas opções do lembrete de voz (Nome, Data e Duração).

**Renomear um lembrete de voz**

A partir do ecrã principal da aplicação, utilize as teclas **Subir** e **Descer** para selecionar “lista de lembretes de voz”, de seguida confirme com o botão **OK**. Irá aparecer a lista com todos os seus lembretes de voz.

Selecione o lembrete que deseja renomear com as teclas **Subir** e **Descer** e pressione o botão **OK** para abrir as opções do lembrete de voz. Utilize mais uma vez as teclas **Subir** e **Descer** para selecionar “Renomear”, e de seguida confirme com o botão **OK**. Aparecerá o nome atual do lembrete de voz dentro da caixa de edição. Quando as alterações estiverem feitas, pressione o botão **OK** para guardar o novo nome e regressar às opções do lembrete de voz.

**Eliminar um lembrete de voz**

A partir do ecrã principal da aplicação, utilize as teclas **Subir** e **Descer** para selecionar “lista de lembretes de voz”, de seguida confirme com o botão **OK**. Irá aparecer a lista com todos os seus lembretes de voz.

Selecione o lembrete que deseja eliminar com as teclas **Subir** e **Descer** e pressione o botão **OK** para abrir as opções do lembrete de voz. Utilize mais uma vez as teclas **Subir** e **Descer** para selecionar “Eliminar”, e de seguida confirme com o botão **OK**. Irá aparecer um ecrã de confirmação de eliminação. Selecione “Sim” e valide com o botão **OK** para confirmar a eliminação. Caso contrário, selecione “Não” e confirme com o botão **OK** para cancelar a eliminação.

# Bloco de notas

A aplicação bloco de notas permite criar, editar, ler, e eliminar uma nota em formato de texto.

O ecrã principal da aplicação bloco de notas permite visualizar todas as notas criadas no MiniVision 2. As notas estão organizadas por ordem cronológica de criação, sendo a mais recente a que se encontra no topo da lista. Cada nota criada tem o seguinte formato: Conteúdo da nota - Data de criação da nota - Hora de criação da nota. No início, não há nenhuma nota criada.

**Criar uma nota**

A partir do ecrã principal da aplicação bloco de notas, pressione **Menu** e selecione “Nova nota” com as teclas **Subir** e **Descer** e confirme com o botão **OK**. Irá aparecer um novo ecrã para introduzir a nota.

Uma vez que o texto foi inserido, pressione o botão **OK** para guardar a nota e regressar ao ecrã principal da aplicação Bloco de notas.

Ao criar ou editar uma nota, estão disponíveis opções adicionais na tecla **Menu**:

* Guardar: guarda a nota.
* Cancelar: cancela as modificações feitas na nota.
* Eliminar tudo: elimina o conteúdo da nota.
* Copiar tudo: copia o conteúdo da nota.
* Cortar tudo: permite copiar e apagar o conteúdo da nota.
* Colar tudo: permite inserir o texto previamente copiado ou cortado na nota.

**Ler uma nota**

O MiniVision 2 vocaliza automaticamente o conteúdo da nota quando a mesma é selecionada. Basta utilizar as teclas **Subir** e **Descer** a partir do ecrã principal da aplicação Bloco de notas para selecionar a nota que quer ler.

**Editar uma nota**

A partir do ecrã principal da aplicação Bloco de notas, utilize as teclas **Subir** e **Descer** para selecionar a nota que quer modificar e confirme com o botão **OK** para abrir as opções relacionadas com a nota. Utilize mais uma vez as teclas **Subir** e **Descer** para selecionar “Editar”, e confirme com o botão **OK** para modificar a nota e aceder à área de edição. Uma vez que modificou o texto, pressione o botão **OK** para guardar a nota e regressar ao ecrã principal da aplicação Bloco de notas.

**Eliminar uma nota**

A partir do ecrã principal da aplicação Bloco de notas, utilize as teclas **Subir** e **Descer** para selecionar a nota que quer eliminar e confirme com o botão **OK** para abrir as opções relacionadas com a nota. Utilize mais uma vez as teclas **Subir** e **Descer** para selecionar “Eliminar”, e confirme com o botão **OK**. Irá aparecer um ecrã de confirmação de eliminação. Selecione “Sim” e valide com o botão **OK** para confirmar a eliminação. Caso contrário, selecione “Não” e confirme com o botão **OK** para cancelar a eliminação.

**Eliminar todas as notas**

Para eliminar todas as notas, pressione **Menu** a partir do ecrã principal, e selecione “Eliminar todas” com as teclas **Subir** e **Descer** e confirme com o botão **OK**. Irá aparecer um ecrã de confirmação de eliminação. Selecione “Sim” e valide com o botão **OK** para confirmar a eliminação de todas as notas. Caso contrário, selecione “Não” e confirme com o botão **OK** para cancelar a eliminação.

**Procurar uma nota**

A partir do ecrã principal da aplicação Bloco de notas, utilize o teclado alfanumérico para digitar um pouco do texto que procura. A lista de notas é filtrada à medida que o texto é digitado. Poderá, a qualquer altura, navegar pela lista de notas filtradas ao utilizar as teclas **Subir** e **Descer**.

Para eliminar um caractere do filtro, pressione a tecla **Retroceder**.

**Exportar uma nota**

A partir do ecrã principal da aplicação Bloco de notas, utilize as teclas **Subir** e **Descer** para selecionar a nota que deseja exportar e confirme com o botão **OK** para abrir as opções relacionadas com a nota. Utilize mais uma vez as teclas **Subir** e **Descer** para selecionar “Exportar”, e confirme com o botão **OK**.

A nota é guardada em formato .TXT na pasta “Bloco de notas” na memória interna do MiniVision 2.

Poderá copiar este ficheiro para um computador ou para uma pen USB para partilhá-la.

# Lanterna

A aplicação Lanterna permite utilizar a luz LED do MiniVision 2 para fazer luz.

Quando abre a aplicação Lanterna, a luz LED acende-se automaticamente.

Pressione o botão **OK** para ligar e desligar a luz LED. Quando saí da aplicação, a luz LED apaga-se automaticamente.

Informações adicionais: A luz LED apaga-se automaticamente quando o telemóvel entrar em modo de repouso, ou quando atender um telefonema.

# Tempo

A aplicação Tempo permite receber automaticamente previsões meteorológicas sobre a cidade mais próxima da sua localização atual. Esta aplicação requer uma conexão à internet (Wi-Fi ou 3G / 4G via a sua operadora de telecomunicações).

**Consulte o Tempo**

Quando abre a aplicação Tempo, o MiniVision 2 fornece a informação sobre o estado do tempo do dia atual. Utilize as teclas **Subir** ou **Descer** para visualizar as previsões meteorológicas dos próximos dias (até 5 dias).

Cada aviso de previsão meteorológica está no seguinte formato: dia do aviso - estado da temperatura do céu - velocidade do vento.

Informações adicionais: Por predefinição, o aviso da temperatura está em graus Celsius e a velocidade do vento em quilômetros por hora. No entanto, se pressionar a tecla Menu, e de seguida utilizar as teclas **Subir** e **Descer** para selecionar “Imperial”, a vocalização será feita em graus Fahrenheit, e a velocidade do vento em milhas por hora.

**Ver os detalhes do Tempo de um dia escolhido**

A partir do ecrã principal da aplicação Tempo, utilize as teclas **Subir** e **Descer** para selecionar o dia sobre o qual deseja obter detalhes da previsão meteorológica e confirme com o botão **OK**. Irá abrir uma nova janela com os detalhes da previsão meteorológica do dia. Utilize mais uma vez as teclas **Subir** e **Descer** para visualizar a informação meteorológica sobre os quatro períodos do dia (manhã, tarde, anoitecer, noite). Cada período do dia tem o seguinte formato: aviso do período - estado do céu - temperatura - velocidade do vento - direção do vento - pressão - humidade - cobertura de nuvens.

# Emergência

O MiniVision 2 está equipado com uma função de Emergência a qual torna possível fazer chamadas ou enviar mensagens de emergência geolocalizadas a contactos predefinidos (até 10).

Aviso: KAPSYS não pode sob nenhuma circunstância ser responsabilizada por qualquer dano direto ou indireto relacionado a uma falha da função de Emergência, causado por um problema técnico do produto ou a indisponibilidade da rede.

**Ativar / Desativar a função de Emergência**

Com a aplicação Emergência, pode agendar o envio "automático" de um aviso sob a forma de um telefonema ou mensagem, ou ambos, para uma ou mais pessoas escolhidas.

Para iniciar o processo, pressione e mantenha a tecla **Chamar** por 5 segundos.

Para parar o processo, pressione e mantenha a tecla **Chamar** por 5 segundos.

Informações adicionais: um ecrã de aviso aparece quando o processo de Emergência está ativado.

**Definir a função de Emergência**

Antes de utilizar a função de Emergência, tem de definir as definições da aplicação:

* **Botão de Emergência:** ativa ou desativa a função de Emergência desencadeada via a tecla **Chamar**. Por predefinição, o botão de emergência está desativado.
* **Adiamento da ativação:** adapta o adiamento da pressão depois do qual é ativado o processo de Emergência. Estão disponíveis dois adiamentos: 3 ou 5 segundos. Por predefinição, está selecionado “5 segundos”. Pressione o botão **OK** para modificar, de seguida utilize as teclas **Subir** e **Descer** para selecionar outro adiamento e confirme a sua escolha com o botão **OK**.
* **Tocar um alarme:** ativa a transmissão de um alerta sonoro forte quando o processo de Emergência é ativado. Por predefinição, “Tocar um alarme” não está ativado.
* **Definir números de telemóvel:** permite definir os números de telemóvel das pessoas às quais quer telefonar ou mandar mensagem, em caso de emergência. Pode definir até 10 números de telemóvel para emergências. Esses números são numerados de 1 a 10. Quando o processo de Emergência começa, telefona ou manda a sua mensagem predefinida ao primeiro número de telemóvel, e de seguida ao segundo número de telemóvel, terceiro número de telemóvel, e assim por diante até o décimo número de telemóvel. Por predefinição, não há nenhum número de telemóvel já predefinido. Utilize as teclas **Subir** e **Descer** para navegar pela lista e pressione o botão **OK** para atribuir um número de telemóvel a uma posição. Duas opções são propostas:
	+ **A partir da lista de contactos:** permite selecionar um contacto a partir da lista de contactos. De seguida, utilize as teclas **Subir** e **Descer** para selecionar o contacto e confirme com o botão **OK**. De seguida, é exibida a lista de números com o contacto corretamente atribuído à posição previamente selecionada.
	+ **Definir o número de telemóvel:** digite manualmente o número de telemóvel. Insira o número de telemóvel na caixa de edição e confirme o registo com o botão **OK**. De seguida, é exibida a lista de números com o contacto corretamente atribuído à posição previamente selecionada.
* **Telefonar:** ativa chamadas para os seus contactos de emergência quando o processo de Emergência é ativado. As pessoas serão contactadas uma por uma, pela ordem definida em “Definir números de telemóvel”, até atenderem a chamada. Por predefinição, “Telefonar” não está ativado. Quando ativa esta funcionalidade, é exibida a opção “Tempo de resposta”.
* **Tempo de resposta:** permite definir a demora antes de passar para o próximo número, se o número atual não atender. Estão disponíveis três opções: “15 segundos”, “30 segundos”, “45 segundos”. Por predefinição, está selecionado “30 segundos”. Pressione o botão **OK** para modificar, e de seguida utilize as teclas **Subir** e **Descer** para selecionar outra demora, e confirme a sua escolha com o botão **OK**.
* **Enviar mensagem:** permite agendar o envio de uma mensagem de texto quando o processo de Emergência é ativado. Todas as pessoas da lista de “Definir números de telemóvel” receberão uma mensagem de emergência. Por predefinição, “Enviar mensagem” não está ativado. Quando ativar esta funcionalidade, são exibidas as opções de “Mensagem de texto”.
	+ **Enviar localização:** permite indicar na mensagem a sua posição geográfica, se estiver disponível, no momento da chamada de emergência. Por predefinição, “Enviar a localização” não está ativado.
	+ **Mensagem de texto:** permite personalizar a mensagem de texto que a aplicação Emergência enviará em caso de emergência. Por predefinição, está definido o texto “MENSAGEM DE EMERGÊNCIA”. Pressione o botão **OK** para editar o texto na área de edição. Pressione mais uma vez o botão **OK** para guardar a alteração.

# Onde estou?

Esta aplicação permite-lhe saber a sua posição geográfica atual, graças aos dados recuperados pelo GPS, Wi-Fi, e aos dados móveis do seu MiniVision 2.

O processo de localização pode demorar alguns minutos. Adquirir a sua localização será mais rápido se tiver um bom plano de dados, e se o Wi-Fi estiver ligado.

Quando a aplicação estiver ligada, pressionar o botão **OK** atualiza a sua localização.

Informações adicionais: A localização geográfica anunciada é uma estimativa baseada na informação e na rede disponível. KAPSYS não pode sob nenhuma circunstância ser responsabilizada por qualquer imprecisão dada pela rede.

Informações adicionais: A aplicação “Onde estou?” utiliza o GPS do telemóvel, o uso frequente pode levar a uma queda significativa do nível da bateria. Quando não estiver a usar mais a funcionalidade “Onde estou?”, certifique-se que saiu da aplicação utilizando a tecla **Retroceder**.

# Definições

Esta aplicação permite ativar e desativar certas funcionalidades ou alterar as definições existentes do telemóvel. O MiniVision 2 vem com várias definições predefinidas que podem ser editadas, tais como a hora, a língua, a exibição, etc.

Estas definições estão organizadas por categoria:

**Exibição**

Esta categoria reúne as definições relacionadas com o uso do ecrã:

* **Luminosidade:** ajusta o nível de brilho do ecrã. Estão disponíveis cinco níveis: “Muito Baixo”, “Baixo”, “Médio”, “Alto”, "Máximo". Por predefinição, está selecionado “Médio”. Pressione o botão **OK** para alterar, e de seguida utilize as teclas **Subir** e **Descer** para selecionar outro nível e confirme a sua escolha com o botão **OK**.

Informações adicionais: o brilho do ecrã tem influência sobre o consumo da bateria. Quanto mais há de brilho, mais há de consumo.

* **Adiamento do modo de repouso:** permite definir o período de tempo após o qual o ecrã entra em modo de repouso. Estão disponíveis sete adiamentos: “15 segundos”, “30 segundos”, “1 minuto”, “2 minutos”, “5 minutos”, “10 minutos”, “30 minutos”. Por predefinição, está selecionado “1 minuto”. Pressione o botão **OK** para alterar, e de seguida utilize as teclas **Subir** e **Descer** para selecionar outro adiamento e confirme a sua escolha com o botão **OK**.

Informações adicionais: o adiamento do modo de repouso tem influência sobre o consumo da bateria. Quanto maior for o adiamento, maior é o consumo.

* **Tipo de letra:** permite definir o tipo de letra exibido no ecrã. Estão disponíveis cinco tipos de letra: “Default”, “Open Dyslexic”, “Condensed”, “Times” e “Luciole”. Por predefinição, está selecionado “Default”. Pressione o botão **OK** para alterar, e de seguida utilize as teclas **Subir** e **Descer** para selecionar outro tipo de letra e confirme a sua escolha com o botão **OK**.
* **Tamanho da letra:** permite ajustar o tamanho da letra exibida no ecrã. Estão disponíveis quatro tamanhos de letra: “Pequeno” (são exibidas 5 linhas no ecrã), “Normal” (são exibidas 4 linhas no ecrã), “Grande” (são exibidas 3 linhas no ecrã), “Enorme” (são exibidas 2 linhas no ecrã). Por predefinição, está selecionado “Pequeno”. Pressione o botão **OK** para alterar, e de seguida utilize as teclas **Subir** e **Descer** para selecionar outro tamanho de letra e confirme a sua escolha com o botão **OK**.
* **Negrito:** permite alterar o texto exibido no ecrã para negrito. Por predefinição, “Texto em negrito” não está ativado.
* **Cores de texto e de fundo:** permite definir os contrastes de cores do texto exibido no ecrã. Estão disponíveis seis contrastes: “Branco em Preto”, “Preto em Branco”, “Azul em Amarelo”, “Amarelo em Azul”, “Amarelo em Preto”, “Preto em Amarelo”. Por predefinição, está selecionado “Branco em Preto”.

Pressione o botão **OK** para alterar, e de seguida utilize as teclas **Subir** e **Descer** para selecionar outro contraste e confirme a sua escolha com o botão **OK**.

* **Velocidade do deslizamento do texto:** um texto que se estenda para além da largura do ecrã irá automaticamente deslizar após alguns segundos quando for selecionado. Esta definição é utilizada para definir a velocidade à qual o texto desliza. Estão disponíveis cinco velocidades: “Muito lento”, “Lento”, “Normal”, “Rápido”, “Muito rápido”. Por predefinição, está selecionado “Normal”.

Pressione o botão **OK** para alterar, e de seguida utilize as teclas **Subir** e **Descer** para selecionar outra velocidade e confirme a sua escolha com o botão **OK**.

* **Adiamento do deslizamento do texto:** permite definir o tempo após o qual o texto selecionado começa a deslizar no ecrã. Estão disponíveis seis tempos: “0.25 segundos”, “0.5 segundos”, “1 segundo”, “2 segundos”, “3 segundos”, “4 segundos”. Por predefinição, está selecionado “1 segundo”. Pressione o botão **OK** para alterar, e de seguida utilize as teclas **Subir** e **Descer** para selecionar outro adiamento e confirme a sua escolha com o botão **OK**.
* **Modo de exibição:** permite configurar a apresentação do ecrã da lista de aplicações. Três modos são propostos: Só texto (predefinição), Só ícone gráfico, Texto + ícone. Pressione o botão **OK** para alterar, e de seguida utilize as teclas **Subir** e **Descer** para selecionar outro modo de exibição e confirme a sua escolha com o botão **OK**.
* **Ecrã desligado:** esta funcionalidade dedicada aos utilizadores cegos, permite mudar para um ecrã preto e assim esconder a informação exibida no ecrã. Isto poupa no consumo da bateria, e preserva a sua privacidade. Por predefinição, “Ecrã desligado” não está ativado. Pressione o botão **OK** para alterar. Confirme o desligamento do ecrã selecionando “Sim” com as teclas **Subir** e **Descer** e confirme com o botão **OK**.

Informações adicionais: Este modo só está disponível quando a funcionalidade “leitor de ecrã” está ativada (ver abaixo).

**Vocalização**

Esta categoria reúne as definições relacionadas com a vocalização do ecrã:

* **Leitor de ecrã:** ativa ou desativa a reprodução dos ecrãs. Por predefinição, “Leitor de ecrã” está ativado. Isto significa que cada item que selecionar as teclas **Subir** e **Descer** será vocalizado. Se desativar esta funcionalidade, o MiniVision 2 não irá mais falar, e não terá mais acesso às outras definições da vocalização.
* **Vozes Premium:** permite transferir Vozes Premium com melhor qualidade. Requer uma ligação à internet ( Wi-Fi ou 3G / 4G via a sua operadora de telecomunicações).
	+ **Transferir uma Voz Premium:** selecione “Vozes Premium” e confirme com o botão **OK**. Irá aparecer um ecrã de confirmação. Selecione “Sim” para continuar o processo de transferência e confirme com o botão **OK**. Aparecerá um novo ecrã com a escolha de tipo de voz. Selecione “Masculino” para transferir uma voz masculina ou “Feminina” para transferir uma voz feminina, e confirme com o botão **OK** para começar a transferência da nova voz. Quando a transferência tiver acabado, aparecerá um ecrã de instalação. Selecione “OK” no ecrã e confirme com o botão **OK** para instalar a voz no MiniVision 2. Aviso, a vocalização é interrompida durante o processo de trasnferência. O telemóvel estará pronto a ser utilizado quando recomeçar a vocalização.

Informações adicionais: Por predefinição, o MiniVision 2 transfere a voz Premium correspondente ao idioma atual do sistema. Os tipos de vozes propostos podem variar dependendo do idioma utilizado no sistema. O MiniVision 2 suporta apenas uma voz Premium. Portanto, a voz feminina será desinstalada se quiser utilizar a voz masculina, e vice versa.

* + **Eliminar uma Voz Premium:** selecione “Vozes Premium” e confirme com o botão **OK**. Se já estiver instalada uma voz, aparecerá um ecrã de confirmação de eliminação. Selecione “Sim” para eliminar e desinstalar a voz, e confirme com o botão **OK**. Aparecerá um novo ecrã com a escolha de tipo de voz. Aviso, a vocalização é interrompida durante o processo de eliminação. O telemóvel estará pronto a ser utilizado quando recomeçar a vocalização.
* **Velocidade de fala:** permite ajustar a velocidade da voz. Estão disponíveis nove velocidades: “Muito lento”, “Lento”, “Normal”, “Depressa”, “Mais depressa”, “Muito depressa”, “Rápido”, “Muito rápido”, “Extremamente rápido”. Por predefinição, está selecionado “Normal”. Pressione o botão **OK** para alterar, e de seguida utilize as teclas **Subir** e **Descer** para selecionar outra velocidade e confirme a sua escolha com o botão **OK**.

Informações adicionais: Também pode mudar rapidamente a velocidade de fala a partir de qualquer ecrã, utilizando os atalhos de teclado **Cardinal + 4** e **Cardinal + 5** para, respectivamente, diminuir ou aumentar a velocidade da voz.

* **Fala ao acordar:** esta funcionalidade permite anunciar certas informações quando ligar o ecrã do MiniVision 2. Podem ser anunciados até seis itens de informação, para além da hora atual, quando saí do modo de repouso: “Data atual”, “Nível de bateria”, “Estado da rede”, “Número de chamadas perdidas”, “Número de novas mensagens”, e a disponibilidade de uma “Nova atualização de software”. Por predefinição, está selecionado “Nível de bateria”, “Número de chamadas perdidas”, “Número de novas mensagens”, e “Nova atualização de software”. Pressione o botão **OK** para alterar. De seguida utilize as teclas **Subir** e **Descer** para selecionar a informação que deseja ser anunciada ao acordar e pressione o botão **OK** para ativá-la. Pressione a tecla **Retroceder** para validar as alterações.
* **Eco de edição:** permite definir como é anunciado o texto inserido nas caixas de edição. Estão disponíveis quatro tipos de eco: “Sem eco” (os caracteres não são vocalizados enquanto escreve), “Eco caractere por caractere” (cada caractere é vocalizado), “Eco palavra por palavra” (só é repetida a palavra depois de ser inserido o espaço), “Eco caractere e palavra” (cada caractere é vocalizado, e a palavra é repetida depois de ser inserido o espaço). Por predefinição, está selecionado “Eco caractere por caractere”. Pressione o botão **OK** para alterar, e de seguida utilize as teclas **Subir** e **Descer** para selecionar outro eco e confirme a sua escolha com o botão **OK**.
* **Indicar a posição na lista:** permite vocalizar a posição do item selecionado na lista. Por exemplo, se selecionar o segundo item numa lista de dez, o MiniVision 2 irá vocalizar “2 de 10” no fim do anúncio do item.

Por predefinição, “Indicar a posição na lista” está desativado.

* **Reproduzir som quando a Câmara ou luz LED estiverem em funcionamento:** permite reproduzir um leve som quando a câmara ou lanterna estão em funcionamento. Avisando-o que a aplicação se encontra em segundo plano, para evitar consumo excessivo da bateria.

**Bluetooth**

Esta categoria permite ativar e gerir as conexões com os acessórios e aparelhos Bluetooth. Por predefinição, o Bluetooth está desativado no MiniVision 2, portanto só há uma opção disponível. A primeira opção chamada “Bluetooth” permite ativar ou desativar o Bluetooth do seu aparelho. Pressione o botão **OK** para ativar o Bluetooth e aceder às seguintes opções adicionais:

* **Dispositivos emparelhados:** permite gerir as definições de aparelhos Bluetooth que já estão emparelhados com o MiniVision 2. Selecione a partir da lista um aparelho Bluetooth que já está conectado e pressione o botão **OK** para exibir as opções adicionais relacionadas com este aparelho. De seguida utilize as teclas **Subir** e **Descer** para selecionar uma das duas seguintes opções:
	+ **Não conectado / Conectado:** permite saber o estado do aparelho Bluetooth (Conectado ou não conectado).
	+ **Desemparelhar:** desliga a conexão Bluetooth entre o aparelho e o MiniVision 2.
* **Procurar dispositivos:** abra o ecrã de procura para aparelhos Bluetooth visíveis perto de si. Selecione a partir da lista o dispositivo Bluetooth ao qual se quer ligar com as teclas **Subir** e **Descer** e pressione o botão **OK** para se conectar ao aparelho. Se lhe pedirem para introduzir um código secreto, experimente 0000 ou 1234 e confirme com o botão **OK** (estes são os códigos mais comuns). Se não funcionar, consulte a documentação fornecida com o dispositivo para obter o código de emparelhamento.

Informações adicionais: Se o seu dispositivo Bluetooth não aparecer na lista, certifique-se que o mesmo está no modo de “Conexão Bluetooth”.

Pode forçar uma nova pesquisa utilizando a tecla **Retroceder** para voltar e selecionar outra vez “Procurar dispositivos”.

* **Renomear:** permite mudar o nome Bluetooth do MiniVision 2, para encontrá-lo mais facilmente quando deseja conectá-lo a outro dispositivo Bluetooth. Por predefinição, o nome Bluetooth do telemóvel é “MiniVision 2”. Pressione o botão **OK** para entrar na área de edição, e editar o nome. Pressione mais uma vez o botão **OK** para confirmar.

Informações adicionais: Para diminuir o consumo da bateria, desligue a conexão Bluetooth quando não estiver a usá-la.

**Wi-Fi**

Esta categoria permite ativar a Wi-Fi no seu MiniVision 2. O Wi-Fi pode ser utilizado para realizar atualizações de software, para o reconhecimento de voz, para transferir Vozes Premium ou para a aplicação do Estado do Tempo. Por predefinição, o Wi-Fi está desativado no MiniVision 2, portanto só há uma opção disponível, permitindo ativar ou desativar o Wi-Fi do seu aparelho. Pressione o botão **OK** para ativar o Wi-Fi e aceder às seguintes opções adicionais:

* **Estado:** permite saber o nome do roteador atual ao qual está ligado. Se não estiver ligado a qualquer roteador Wi-Fi, o MiniVision 2 fornecerá a seguinte informação “Sem conexão Wi-Fi”.
* **Redes conhecidas:** permite gerir roteadores Wi-Fi aos quais já esteve conectado. Selecione a partir da lista um dos roteadores Wi-Fi e pressione o botão **OK** para obter opções adicionais relacionadas com essa rede. De seguida, utilize as teclas **Subir** e **Descer** para selecionar uma das duas seguintes opções:
	+ **Conectar / Desconectar:** permite conectar-se a uma rede guardada, ou desconectar-se do atual roteador Wi-Fi.
	+ **Esquecer:** remove o roteador Wi-Fi da lista de redes conhecidas.
* **Procurar rede:** abra o ecrã de procura para redes Wi-Fi disponíveis perto de si. Selecione o roteador Wi-Fi ao qual deseja conectar-se com as teclas **Subir** e **Descer** e pressione o botão **OK** para se conectar. Para uma conexão segura a um roteador Wi-Fi, é necessário uma palavra-passe. Insira a palavra-passe do seu roteador Wi-Fi na zona de modificação e confirme com o botão **OK**. No fim do procedimento, o MiniVision 2 informa-o sobre o estado da conexão Wi-Fi e regressa à lista de definições.

Informações adicionais: Alguns descodificadores fornecem conexão Wi-Fi para ambas bandas 5Ghz e 2.4Ghz. O MiniVision 2 só é compatível com bandas Wi-Fi 2.4Ghz. Se o nome da rede do seu roteador (SSID) não aparecer quando procura por redes Wi-Fi, verifique que a banda 2.4Ghz do seu roteador está ativada. Para realizar esta ação, vá às definições do seu roteador (contacte a sua operadora se for necessário), certifique-se que ambas as bandas de frequência Wi-Fi 5Ghz e 2.4Ghz estão ativadas, e que cada rede tem um nome de rede diferente (SSID).

Informações adicionais: Se a conexão Wi-Fi falhar, significa que a palavra-passe inserida provavelmente não está correta. Verifique a palavra-passe, especialmente se a palavra-passe tiver maiúsculas e minúsculas. Em caso de erro, regresse a “Redes conhecidas” para esquecer esta rede, e de seguida experimente outra vez na opção “Procurar rede”.

Informações adicionais: Para diminuir o consumo da bateria, desligue a conexão Wi-Fi quando não estiver a usá-la.

**Rede**

Esta categoria é utilizada para gerir as definições de rede do MiniVision 2:

* **Modo avião:** permite desativar todas as fontes de transmissão rádio do produto (Wi-Fi, Bluetooth, e conexão da rede do telemóvel). Por predefinição, “Modo avião” está desativado.
* **Dados móveis:** permite ativar ou desativar a utilização de dados de internet do seu plano. Por predefinição, “Dados móveis” está ativado. Se desativar esta opção, a aplicação Estado do tempo, atualizações de software, transferência de voz premium e reconhecimento de voz, só irão funcionar via Wi-Fi.
* **Dados roaming:** permite ativar ou desativar a utilização de dados de internet do seu plano fora do país. Por predefinição, “Dados roaming” está ativado. É por vezes necessário ativar os dados roaming com algumas operadoras para ter acesso à internet, até mesmo no seu país.
* **Chamada 4G:** permite ativar ou desativar o 4G para chamadas. Verifique com a sua operadora de telecomunicações se esta opção está disponível.

**Privacidade**

Esta categoria permite gerir as definições de privacidade do MiniVision 2, tais com mudar o codigo PIN, ou adicionar um ecrã de bloqueio no telemóvel:

* **Bloqueio cartão SIM:** esta opção só está disponível quando é inserido um cartão SIM no MiniVision 2. Permite desativar o código PIN do seu cartão SIM ou alterá-lo. Estão disponíveis duas opções:
	+ **Bloquear cartão SIM:** permite definir se o cartão SIM está ou não está bloqueado. Se desativar “Bloquear cartão SIM”, não haverá mais código PIN para digitar ao iniciar o telemóvel.
	+ **Mudar o PIN do cartão SIM:** permite mudar o código PIN predefinido do cartão SIM. Insira o antigo código PIN utilizando o teclado numérico e confirme com o botão **OK**. Irá aparecer uma nova caixa de edição, insira o novo código PIN e confirme com o botão **OK**. Por fim, insira mais uma vez o novo código PIN e valide com o botão **OK** para confirmar as mudanças.
* **Bloqueio telemóvel:** adiciona um ecrã de bloqueio adicional quando o telemóvel sai do modo de repouso. Pode escolher uma das três seguintes opções:
	+ **Sem bloqueio:** permite não meter bloqueio no ecrã. Por predefinição, está selecionado “Sem bloqueio”.
	+ **Bloqueio por código:** permite definir um código de bloqueio com 4 dígitos. Insira o seu código no campo de entrada e confirme com o botão **OK**. Insira mais uma vez o código e valide com o botão **OK** para confirmar o código de bloqueio. Quando o telemóvel sair do modo de repouso, terá de inserir o seu código pessoal e validar com o botão **OK** para aceder ao conteúdo do seu telemóvel.
	+ **Bloqueio por teclado:** adiciona um ecrã de bloqueio por teclado. Quando o telemóvel sair do modo de repouso, terá de pressionar e manter a tecla **Asterisco** para aceder ao conteúdo do seu telemóvel.
* **Mostrar a palavra-passe:** permite ter o código PIN e o código de bloqueio de telemóvel visíveis e vocalizados. Por predefinição, “Mostrar a palavra-passe” está ativado. Isto significa que os caracteres inseridos na caixa de código PIN e no campo de desbloqueio do telemóvel serão exibidos e vocalizados. Se desativar esta opção, o MiniVision 2 substituirá os caracteres exibidos por asteriscos para maximizar a privacidade dos seus códigos pessoais.

Informações adicionais: o código PIN e a palavra-passe do bloqueio do telemóvel são sempre anunciadas quando utilizar auscultadores do MiniVision 2.

**Idioma**

Esta categoria define o idioma do MiniVision 2 e a síntese de fala:

Utilize as teclas **Subir** e **Descer** para navegar pela lista e confirme a sua escolha com o botão **OK**. Irá aparecer um ecrã de confirmação. Para confirmar a alteração do idioma, selecione “Sim” e confirme com o botão **OK**.

**Teclado**

Esta categoria permite gerir as definições de teclado do MiniVision 2:

* **Vibração:** vibra após pressionar uma tecla no teclado físico, para ter a certeza de que a ação foi feita. Por predefinição, “Vibração” não está ativado.
* **Som:** toca um sinal sonoro após pressionar uma tecla no teclado físico, para ter a certeza de que a ação foi feita. Por predefinição, “Som” está ativado.
* **Vibração após introdução de caractere:** vibra após um caractere ser validado na caixa de entrada. Por predefinição, “Vibração após introdução de caractere” não está ativado.
* **Som após introdução de caractere:** toca um sinal sonoro após um caractere ser validado na caixa de entrada. Por predefinição, “Som após introdução de caractere” está ativado.
* **Adiamento da validação de introdução de caractere:** permite definir o tempo após o qual o caractere é validado depois de ser introduzido na caixa de entrada. Estão disponíveis cinco tempos: “0.3 segundos”, “0.5 segundos”, “1 segundo”, “2 segundos”, “3 segundos”. Por predefinição, está selecionado “1 segundo”. Pressione o botão **OK** para alterar, de seguida utilize as teclas **Subir** e **Descer** para selecionar outro adiamento e confirme a sua escolha com o botão **OK**.
* **Atender com as teclas 0-9:** permite atender um telefonema utilizando qualquer tecla no teclado numérico (útil para as pessoas com deficiências sensoriais ou com dificuldades a reconhecer o botão **Chamar**). Por predefinição, esta definição está ativada.
* **Acesso rápido:** permite associar uma aplicação ou um contacto a uma tecla numérica no teclado, para acesso rápido. Uma vez que associou a aplicação ou o contacto, pode pressionar longamente a tecla programada para iniciar diretamente a aplicação ou para começar a chamar diretamente a partir do ecrã inicial. Utilize as teclas **Subir** e **Descer** para selecionar o número da tecla que deseja associar a um contacto ou a uma aplicação e confirme com o botão **OK** (por predefinição, a tecla 1 está reservada para o voicemail). De seguida, selecione uma das duas seguintes opções:
	+ **Associar a um contacto:** permite associar um contacto da sua lista de contactos a uma tecla numérica. Irá aparecer a sua lista de contactos. Utilize mais uma vez as teclas **Subir** e **Descer** para selecionar um contacto da sua lista e confirme a associação pressionando o botão **OK**.
	+ **Associar a uma aplicação:** permite associar uma das 13 aplicações disponíveis do MiniVision 2 a uma tecla numérica. Utilize as teclas **Subir** e **Descer** para selecionar uma aplicação da lista e confirme a associação pressionando o botão **OK**.

Informações adicionais: Também pode associar um contacto ou aplicação com uma tecla numérica do teclado diretamente a partir do ecrã inicial. Para realizar esta ação, pressione e mantenha uma tecla numérica não associada do teclado, enquanto se encontra no ecrã inicial. Irá abrir o ecrã de “Acesso rápido” e oferecer a associação desta tecla a uma aplicação ou contacto.

**Data e Hora**

Esta categoria permite definir a data e a hora do MiniVision 2, se as mesmas não forem atualizadas automaticamente:

* **Data e hora automática:** utilize a hora da rede para definir automaticamente a data e a hora do MiniVision 2. Por predefinição, “Data e hora automática” está ativado. Pressione o botão **OK** para desativar a opção e aceder às seguintes definições:
* **Definir data:** permite definir manualmente a data no telemóvel. O primeiro passo é a seleção do ano, utilize as teclas **Subir** e **Descer** para selecionar o ano atual e confirme a sua escolha com o botão **OK**. O segundo passo é a seleção do mês, utilize as teclas **Subir** e **Descer** para selecionar o mês atual e confirme a sua escolha com o botão **OK**. O último passo é a seleção do dia, utilize as teclas **Subir** e **Descer** para selecionar o dia atual, e de seguida confirme a sua escolha com o botão **OK**.
* **Definir hora:** permite definir manualmente a hora no telemóvel. O primeiro passo é a seleção da hora, utilize as teclas **Subir** e **Descer** para selecionar a hora atual e de seguida confirme a sua escolha com o botão **OK**. O segundo passo é a seleção dos minutos, utilize as teclas **Subir** e **Descer** para selecionar o valor correto e confirme a sua escolha com o botão **OK**.
* **Utilizar o formato 24 horas:** permite definir o formato da exibição da hora, em 24 horas em vez de 12 horas (AM / PM). Esta definição é definida automaticamente de acordo com o idioma do produto, mas pode ser alterada manualmente.
* **Selecionar fuso horário:** permite utilizar o fuso horário definido pela sua rede. Por predefinição, “Fuso horário automático" está ativado. Pressione o botão **OK** para desativar a opção e aceder ao seguinte parâmetro:
	+ **Selecionar fuso horário:** permite selecionar manualmente o fuso horário da sua escolha. Utilize as teclas **Subir** e **Descer** para selecionar o fuso horário desejado e confirme a sua escolha com o botão **OK**.

**Sobre o telemóvel**

Esta categoria permite saber o estado do telemóvel e atualizar a versão do software do MiniVision 2:

* **Atualizações de software:** permite atualizar a versão de software do MiniVision 2 através de uma conexão à internet. É aconselhado utilizar uma conexão Wi-Fi para transferir as atualizações, a fim de melhorar o tempo de transferência e salvar o plano de dados do seu cartão SIM. A KAPSYS oferece atualizações de software gratuitas para melhorar a utilização do produto. Não hesite a verificar esta opção regularmente para beneficiar das últimas atualizações. Se o MiniVision 2 tiver a última versão de software, será anunciado “O seu sistema está atualizado”. Quando uma atualização estiver disponível, será exibido um ecrã de transferência. Utilize as teclas **Subir** e **Descer** para selecionar “Transferir” e confirme com o botão **OK** para começar a transferência. O progresso da transferência é anunciado e exibido no ecrã. Se o ecrã entrar em modo de repouso, pressione a tecla **Desligar** **chamada** para acordar o produto e regressar ao ecrã de transferências. Quando a transferência estiver completa, aparecerá um ecrã de instalação. Utilize as teclas **Subir** e **Descer** para selecionar “Instalar” e confirme com o botão **OK** para instalar a atualização. No fim da transferência da atualização de software, o MiniVision reinicia sozinho após alguns minutos. Espere a vocalização voltar para voltar a utilizar o seu aparelho.

Informações adicionais: A transferência da atualização de software pode demorar algum tempo, dependendo da sua conexão à internet. Se ocorrer um erro durante a transferência, reinicie a atualização.

* **Estado:** fornece o estado do telemóvel.
	+ **Estado da bateria:** permite saber a percentagem atual de bateria.
	+ **Número de série:** fornece o número de série do aparelho.
	+ **IMEI:** fornece o número IMEI do aparelho.
	+ **Endereço Bluetooth:** fornece o endereço Bluetooth do aparelho.
	+ **Endereço Wi-Fi MAC:** fornece o endereço Wi-Fi MAC do aparelho.
	+ **Estado do cartão SIM:** fornece os diferentes estados enviados pelo cartão SIM.
		- **Rede:** permite saber o nome da sua operadora de telecomunicações.
		- **Intensidade do sinal:** permite saber a intensidade do sinal GSM (sem sinal, sinal fraco, sinal médio, bom sinal, excelente sinal).
		- **Rede móvel:** permite saber o atual tipo de rede móvel (2G, 3G, 4G).
		- **Roaming:** permite saber se o seu cartão SIM está a utilizar dados roaming (sim ou não).
		- **O meu número de telemóvel:** permite saber o número de telemóvel do seu cartão SIM.
* **Número de modelo:** permite saber o número de modelo do seu telemóvel.
* **Versão construída personalizada:** permite saber o número da versão do software do MiniVision 2.

# Características técnicas

**Design**

* **Dimensões:** 125 x 60 x 13.5 mm
* **Peso:** 103g
* **Ecrã:** 2.3” / QVGA (240 x 320 pixels)

**Hardware**

* **Processor :** Dual Core Cortex-A7
* **Memória interna:** RAM 512MB, Flash 4 GB
* **Memória externa:** cartão SD, até 32GB
* **Conectividade móvel:** 4G / 3G / 2G
* **Conectividade wireless:** Wi-Fi 802.11 (2.4 GHz b/g/n) e Bluetooth 4.2
* **Formato cartão SIM:** Nano
* **Conectores:** áudio jack 3.5 mm, Micro USB
* **Consumo de energia:**
	+ **Bateria:** 1600 mAh Li-ion
	+ **Modo de repouso:** 200h
	+ **Ligado:** 7h
* **SAR:**
	+ **Cabeça:** 1.78 W/KG
	+ **Corpo:** 1.89 W/KG
	+ **Membros:** 3.08 W/KG
* **Câmara e lanterna LED:** 2 MPixels
* **Funções de tom de toque e vibração**

# Em caso de problema

Antes de entrar em contacto com o apoio ao cliente, aconselhamos ler as seguintes recomendações:

* Para melhorar o desempenho do telemóvel, aconselhamos desligá-lo de vez enquando.
* Para um funcionamento ideal, é aconselhado carregar totalmente a bateria e realizar algumas verificações:

**O meu telemóvel não liga / Tenho o ecrã preto**

* Pressione a tecla **Desligar Chamada** até o ecrã ligar-se.
* Verifique se a bateria está carregada.
* Verifique se a bateria está bem instalada, remova e reinstale a bateria, e volte a ligar o telemóvel.

**A legibilidade do ecrã não é satisfatória**

* Limpe o ecrã.
* Ajuste o nível de luminosidade consoante o seu ambiente.

**O meu telemóvel desliga-se sozinho**

* Pressione a tecla **Desligar Chamada** para acordar o telemóvel.
* Verifique se a bateria está carregada.

**O meu telemóvel tem pouca bateria**

* Verifique se respeitou o tempo de carregamento (mínimo 4 horas).
* Para diminuir o consumo da bateria, desligue o Wi-Fi e o Bluetooth se não estiver a utilizá-los. Também pode diminuir o nível de luminosidade do ecrã ou desligar permanentemente o ecrã ativando a definição “Ecrã desligado”.

**O meu telemóvel não carrega corretamente**

* Verifique se a bateria não está completamente descarregada.
* Certifique-se que o carregamento é feito sob condições normais (0ºC, 40ºC).
* Verifique se a bateria está inserida, tem de estar inserida antes de conectar o carregador.
* Certifique-se que está a utilizar o carregador e a bateria fornecidos por KAPSYS.
* Verifique a compatibilidade das tomadas no estrangeiro.

**O meu telemóvel não está conectado a uma rede**

* Experimente a ver se o seu telemóvel apanhar a rede em outro sítio.
* Verifique a cobertura de rede com a sua operadora.
* Certifique-se que o modo avião está desligado.
* Verifique a validade do seu cartão SIM com a sua operadora.
* Experimente mais tarde, a rede pode estar sobrecarregada.
* Remova e reinstale o cartão SIM.

**Erro cartão SIM / Nenhuma funcionalidade do telemóvel está acessível**

* Certifique-se que o cartão SIM está inserido corretamente.
* Verifique se o chip do seu cartão SIM não está danificado ou riscado.

**Não consigo efetuar chamadas**

* Verifique se o número digitado está válido.
* Para chamadas internacionais, verifique o código do país / área.
* Certifique-se de que o seu telemóvel está conectado a uma rede, que não está sobrecarregada ou indisponível.
* No estrangeiro, verifique com a sua operadora de que se subscreveu aos serviços de chamadas no estrangeiro.
* Verifique se o modo avião está desligado.

**Não consigo receber chamadas**

* Certifique-se de que o seu telemóvel está ligado, e conectado a uma rede (rede sobrecarregada, indisponível).
* Verifique se o modo avião está desligado.

**A qualidade do som das chamadas não é a ideal**

* Durante a chamada pode ajustar o volume da chamada com as teclas **Esquerda** e **Direita**.
* Controle o nível de recepção GSM com o atalho tecla **Cardinal + 1**.

**Não é efetuada a chamada quando seleciono o número na minha lista de contactos**

* Verifique se guardou corretamente o número.
* Verifique se selecionou o prefixo do país quando telefonar para o estrangeiro.

**Os meus correspondentes não conseguem deixar-me mensagem na minha caixa postal**

* Verifique a disponibilidade deste serviço com a sua operadora.

**Não consigo aceder à minha voicemail**

* Certifique-se de que o número de voicemail da sua operadora está corretamente introduzido.
* Experimente mais tarde, a rede pode estar sobrecarregada.

**O meu cartão SIM está bloqueado**

* Introduziu um código PIN incorreto 3 vezes, entre em contacto com a sua operadora para obter o código PUK para desbloqueá-lo.

**Como redefinir o meu telemóvel**

No caso de bloqueio completo do aparelho, é possível realizar a redefinição de certos parâmetros do MiniVision 2. Para realizar esta ação, digite um dos seguintes códigos utilizando o teclado físico a partir do ecrã inicial, e de seguida valide com o botão **OK**:

* **\*#111#:** redefine as definições de acessibilidade para o valor inicial.
* **\*#333#:** permite realizar uma redefinição completa do sistema. Eliminação de todos os dados pessoais instalados no Minivision 2. (Contactos, notas, mensagens, eventos, Wi-Fi, ect.)
* **\*#444#:** permite aceder às definições “Nome do Ponto de Acesso” (definição avançada).
* **\*#555#:** permite acesso direto ao ecrã de alteração do idioma do sistema.

# Sobre este documento

A informação publicada neste documento está sujeita a alterações sem aviso prévio. A KAPSYS se reserva o direito de modificar o conteúdo deste documento sem a obrigação de informar qualquer pessoa ou entidade qualquer. A KAPSYS não se responsabiliza por qualquer erro técnico, ou de edição, ou omissão neste manual, ou por qualquer dano incidental ou consequente resultante do desempenho ou uso deste manual. A KAPSYS esforça-se para melhorar continuamente a qualidade e funcionalidades dos seus produtos, assim KAPSYS encoraja a visitar o seu website ([www.kapsys.com](http://www.kapsys.com)) para ver as últimas atualizações de documentos sobre o uso e funcionamento dos seus produtos.

O produto cumpre os requisitos CE no contexto de uma indústria residencial, comercial, ou leve ambiente. Em plena potência, a audição prolongada do som pode danificar o ouvido do utilizador.

# Aviso legal e garantia

**Avisos e cuidados na utilização**

* Utilizar o telemóvel e os seus acessórios com cuidado, não os deixe cair, e evite fortes impactos.
* Desmontar o aparelho anulará a garantia, e poderá causar danos que podem tornar o aparelho inutilizável.
* Limpe o aparelho apenas com um pano macio, limpo e seco. Não utilize produtos químicos, detergentes ou abrasivos, que podem danificar o aparelho.
* Este aparelho não é à prova d'água, proteja-o da humidade e de salpicos.
* Não utilize o aparelho perto de uma fonte de calor, e não guarde-o em um lugar quente, humido ou corrosivo.
* Não utilize o seu aparelho perto de campos magnéticos.
* Não utilize o seu aparelho se o ecrã estiver partido ou rachado, para evitar feridas ou cortes.
* Não utilize o seu aparelho em áreas com uma atmosfera explosiva.
* Não utilize o seu aparelho em centros de tratamento, e peça a autorização a funcionários licenciados antes de utilizar o telemóvel perto de equipamentos médicos.
* Não carregue o seu aparelho a temperaturas abaixo de 0ºC (32ºF) ou acima de 45ºC (113ºF).
* Não utilize o seu aparelho em áreas com baixa ou alta temperatura. Faixa de temperatura: -10ºC (14ºF) a +55ºC (131ºF), temperatura de armazenamento a curto prazo: -20ºC (-4ºF) a +60ºC (140ºF), temperatura de armazenamento a longo prazo: -10ºC (14ºF) a +25ºC (77ºF).
* Se utilizar o aparelho durante muito tempo de seguida, o mesmo poderá ficar quente.
* Para um melhor desempenho, desligue o telemóvel de vez em quando, e retire a bateria.

**Saúde e segurança**

* Mantenha o aparelho fora do alcance de crianças.
* Mantenha sempre as mãos livres ao conduzir o carro: conduza de forma responsável e siga as regras de segurança.
* Proteja a sua audição: limite o uso do volume no máximo nos auriculares e no altifalante.
* Se tem um implante médico ou se tem alguém com um implante médico, e tem perguntas sobre a utilização do seu aparelho sem fios, consulte o seu médico ou o fabricante do marca-passo.
* Os equipamentos de radiotransmissão podem interferir com o bom funcionamento de aparelhos médicos inadequadamente protegidos.

**Garantia**

Em caso de avaria, contacte o seu revendedor.

Não é dada nenhuma garantia sobre o produto, independentemente dos defeitos encontrados, nos seguintes casos:

Desgaste normal do produto e capacidade do carregamento da bateria e do armazenamento reduzidos.

Danos resultantes de uma utilização inadequada, humidade ou líquidos, proximidade ou exposição a uma fonte de calor.

O aparelho está rachado ou partido ou mostra sinais visíveis de impacto.

Incumprimento das precauções de utilização, acidentes, negligências, má utilização, ou utilização não conforme com as instruções fornecidas com o aparelho ou com o uso comercial do produto.

Curto-circuito da bateria ou utilização da bateria em outro aparelho que o seu.

A utilização de acessórios ou conectores não recomendados pelo fabricante.

Danos causados por reparações ou tentativas de reparação por pessoas não autorizadas por KAPSYS.

É recomendado realizar uma ou mais cópias de segurança dos dados guardados no seu aparelho. O revendedor não pode ser responsabilizado pela perda desses dados resultante de uma avaria, de uma reparação, ou substituição do produto.

Não é possível garantir qualquer avaria relacionada com os serviços de rede e / ou os sistemas celulares.

**Informações específicas sobre a taxa de absorção**

O limite de SAR dos EUA (FCC) é de 1,6 W/ kg em média ao longo de um grama de tecido.

Tipos de dispositivos Minivision2 (FCC ID: 2AXFA-MINIVISION2) também foram testados contra este limite de SAR. Os valores de SAR mais elevados comunicados para a cabeça e o acessório usado no corpo são de 1,78 W/kg, 1,89 W/kg respectivamente. A SAR máxima simultânea é de 3,08 W/kg.

Este dispositivo foi testado para operações corporais típicas com a parte de trás do aparelho mantida a 10 mm do corpo. Para manter a conformidade com os requisitos de exposição FCC RF, utilizar acessórios que mantenham uma distância de separação de 10 mm entre o corpo do utilizador e a parte de trás do aparelho. O uso de presilhas para cinto, coldres e acessórios semelhantes não devem conter componentes metálicos dentro dos mesmos. A utilização de acessórios que não satisfazem estes requisitos podem não cumprir os requisitos de exposição da FCC RF, e devem ser evitados.

A(s) antena(s) utilizada(s) para este transmissor não devem estar localizadas ou em funcionamento em conjunto com qualquer outra antena ou transmissor.

**Apoio ao cliente**

Para mais informações, contacte o Apoio ao Cliente do seu revendedor.

Também pode entrar em contato com o Apoio ao Cliente da KAPSYS - 694, avenue du Docteur Maurice Donat, Parc Haute Technologie - Lot 8, 06250 MOUGINS SOPHIA ANTIPOLIS, França, ou visite o nosso site: [www.kapsys.com](http://www.kapsys.com).

**Marcas comerciais**

O nome da empresa e do produto mencionado neste documento e nos manuais são marcas comerciais ou marcas registradas dos respectivos titulares.

Palavras, marcas e logótipos da KAPSYS são marcas comerciais da KAPSYS SAS.

Palavras, marcas e logótipos Bluetooth são marcas registradas da Bluetooth SIG Inc.

Nuance é uma marca registrada da Nuance Corporation Inc.

Todas as marcas e nomes de produtos são marcas comerciais ou marcas registradas das suas respectivas empresas.

# Índice - Teclas do painel de navegação

A tabela abaixo mostra as diferentes funções do teclado físico do painel de navegação:

|  |  |
| --- | --- |
| **Tecla**  | **Ação** |
| Pressionar **Chamar** | Atender um telefonema quando o telemóvel tocaAbre a aplicação do telemóvel |
| Pressionar longamente **Chamar** | Abre o histórico das chamadas |
| Pressionar **Desligar chamada** | Regressa ao ecrã inicialAtiva / desativa o modo de repouso se o ecrã inicial for exibidoDesliga a chamadaRecusa a chamada recebida |
| Pressionar longamente **Desligar chamada** | Liga / desliga o MiniVision 2 |
| Pressionar **Subir** | Salta para o item anterior |
| Pressionar **Descer** | Salta para o item seguinte |
| Pressionar longamente **Subir** | Move para o primeiro item de uma lista |
| Pressionar longamente **Descer** | Move para o último item de uma lista |
| Pressionar **Esquerda** | Baixar o volume da síntese de falaMove o cursor para a esquerda na caixa de texto |
| Pressionar **Direita** | Aumenta o volume da síntese de falaMove o cursor para a direita na caixa de texto |
| Pressionar **OK** | Ativa / Confirma o item selecionado |
| Pressionar longamente **OK** | Ativa o reconhecimento de voz na área de entrada (modo ditado)  |
| Pressionar **Retroceder** | Regressa ao ecrã anteriorElimina o último caractere na caixa de edição |
| Pressionar longamente **Retroceder** | Limpa toda a caixa de texto |
| Pressionar **Menu** | Abre as opções do ecrã exibido |

# Índice - Teclas de teclado alfanumérico:

A tabela abaixo mostra a operação do teclado alfanumérico nas áreas de entrada:

|  |  |
| --- | --- |
| **Tecla** | **Ação** |
| Pressionar **1** | Insere um dos seguintes caracteres:1 . ? ! @ - \_ , ‘ \ “ ( ) / : ; + & % \* = < > € £ $ ¥ ¤ \ [ ] { } \ ~ ^ ¿ ¡ § |
| Pressionar **2** | Insere um dos seguintes caracteres:a b c 2 A B C |
| Pressionar **3** | Insere um dos seguintes caracteres:d e f 3 D E F |
| Pressionar **4** | Insere um dos seguintes caracteres:g h i 4 G H I |
| Pressionar **5** | Insere um dos seguintes caracteres:j k l 5 J K L  |
| Pressionar **6** | Insere um dos seguintes caracteres:m n o 6 M N O |
| Pressionar **7** | Insere um dos seguintes caracteres:p q r s 7 P Q R S |
| Pressionar **8** | Insere um dos seguintes caracteres:t u v 8 T U V |
| Pressionar **9** | Insere um dos seguintes caracteres:w x y z 9 W X Y Z |
| Pressionar **0** | Insere um dos seguintes caracteres:Espaço, 0, nova linha |
| Pressionar **Asterisco** | Bloqueia o teclado:Normal, Maiúsculas, Numérico |
| Pressionar **Cardinal** | 1ª vez: Abre a lista de caracteres especiais:. , ; : ! ? @ &amp; | &gt; &lt; = - + \* / \ # ( ) { } [ ] % &quot; ‘ ~ ² $ € £ § \_2ª vez: Abre a lista de ícones expressivos |

# Índice - Atalhos de acessibilidade

A tabela abaixo mostra os diferentes atalhos de acessibilidade disponíveis em qualquer ecrã:

|  |  |
| --- | --- |
| **Atalho** | **Ação** |
| **Cardinal + 1** | Informa sobre o estado do telemóvel: hora, nível de bateria, estado da Wi-Fi, estado do Bluetooth, estado da rede. |
| **Cardinal + 2** | Lê todos os itens da lista, um por um, a partir do início da página. |
| **Cardinal + 3** | Não atribuído |
| **Cardinal + 4** | Diminui a velocidade de fala |
| **Cardinal + 5** | Aumenta a velocidade de fala |
| **Cardinal + 6** | Não atribuído |
| **Cardinal + 7** | Repete o último elemento vocalizado pelo MiniVision 2 |
| **Cardinal + 8** | Soletra o último elemento vocalizado pelo MiniVision 2 (caractere por caractere) |
| **Cardinal + 9** | Não atribuído |
| **Cardinal + 0** | Abre as definições do telemóvel |
| **Cardinal + Subir** | Não atribuído |
| **Cardinal + Descer** | Não atribuído |
| **Cardinal + Esquerda** | Define o perfil de tom de toque para Silêncio(Volume mínimo do tom de toque 0/7) |
| **Cardinal + Direita** | Define o perfil de tom de toque para Exterior(Volume máximo do tom de toque 7/7) |

# Índice - Atalhos da zona de edição

A tabela abaixo mostra os diferentes atalhos disponíveis nas caixas de edição para escrever texto:

|  |  |
| --- | --- |
| **Atalhos** | **Ação** |
| **Asterisco + 1** | Não atribuído |
| **Asterisco + 2** | Não atribuído |
| **Asterisco + 3** | Corta o texto selecionado |
| **Asterisco + 4** | Não atribuído |
| **Asterisco + 5** | Não atribuído |
| **Asterisco + 6** | Copia o texto selecionado |
| **Asterisco + 7** | Não atribuído |
| **Asterisco + 8** | Não atribuído |
| **Asterisco + 9** | Cola o texto selecionado |
| **Asterisco + 0** | Não atribuído |
| **Asterisco + Subir** | Não atribuído |
| **Asterisco + Descer** | Não atribuído |
| **Asterisco + Esquerda** | Seleciona o caractere à esquerda do cursor. (Pode ser utilizado várias vezes para selecionar parte de um texto: para selecionar uma palavra ou frase inteira por exemplo) |
| **Asterisco + Direita** | Seleciona o caractere à direita do cursor. (Pode ser utilizado várias vezes para selecionar parte de um texto: para selecionar uma palavra ou frase inteira por exemplo) |

Distribuído por:

Sertec – Tecnologia Acessível

[www.sertec.pt](http://www.sertec.pt)

Tel. (+351) 219435183 e 930553007

apoio@sertec.pt